# A párhuzamvezető beállítása

A (9) párhuzamvezetőt a fűrészlaptól balra (fekete skála) vagy jobbra (ezüst skála) lehet elhelyezni. A (27) nagyítóüvegen látható jel a (2) skálán a párhuzamvezető és a fűrészlap közötti beállított távolságot mutatja.
Hozza a fűrészlap kívánt oldalán a megfelelő helyzetbe a párhuzamvezetőt.

## A párhuzamvezető beállítása
ki nem húzott fűrészasztal esetén

- Lazítsa ki a (9) párhuzamvezető (39) szorító fogantyúját. Tolja el annyira a párhuzamvezetőt, hogy a (27) nagyítón látható jel a fűrészlaptól való kívánt távolságot mutassa.
  Ki nem húzott fűrészasztal esetén az ezüst színű (2) skálán az alsó felirat érvényes.
- A rögzítéshez ismét nyomja le a (39) szorító fogantyút.

## A párhuzamvezető beállítása
kihúzott fűrészasztal esetén (lásd a D ábrát)

- Állítsa be a fűrészlaptól jobbra a párhuzamos ütközőt.
  Tolja el a párhuzamvezetőt, amíg a jel a (27) nagyítóban az alsó skálán 26 skála cm-t mutat.
  A rögzítéshez ismét nyomja le a (39) szorító fogantyút.
- Húzza egészen felfelé a (15) fűrészasztal szélességnövelő lap szorító fogantyút.
- Húzza ki annyira a (13) fűrészasztal szélességnövelő lapot, hogy a felső skálán a (55) távolságjelző a fűrészlaptól való kívánt távolságot mutassa.
- Nyomja le a (15) szorító fogantyút.
  Ezzel a fűrészasztal szélességnövelő lap rögzítésre került.