# Montagem de peças individuais

- Retire com cuidado todas as peças de suas respectivas embalagens.
- Remova todo o material de embalamento do aparelho elétrico e dos acessórios fornecidos.

- Não se esqueça de remover o material de embalamento do bloco do motor.

Diretamente à caixa estão fixos os seguintes elementos do aparelho: bastão de empurrar (23), chave de anel (22), chave sextavada interior (21) e (20), limitador paralelo (9), limitador angular (3), adaptador de aspiração (32), limitador paralelo adicional (41) com conjunto de fixação (42), tampa de proteção (6).

- Assim que necessitar de um destes elementos do aparelho, retire-o cuidadosamente do seu depósito de armazenamento.

##

Nota: se necessário, antes do posicionamento limpe todas as peças a montar.

- Rode a manivela (18) para a direita até ao limitador, para que o disco de serra (26) se encontre na posição mais alta possível acima da mesa de serrar.
- Solte a alavanca de aperto (34).
- Empurre a cunha abridora (7) na direção da alavanca de aperto (34), até que esta possa ser retirada por cima.
- Puxe a cunha abridora totalmente para cima, de modo a que fica posicionada exatamente sobre o centro do disco de serra.
- Deixe os dois pinos (35) engatarem nos furos inferiores da cunha abridora e aperte novamente a alavanca de aperto (34).

##

- Enganche o complemento de mesa (25) nos entalhes inferiores (36) do compartimento da ferramenta.
- Desloque o complemento de mesa para baixo.
- Pressione o complemento de mesa até que ele engate à frente no compartimento da ferramenta.

A parte da frente do complemento de mesa (25) tem de estar à face ou um pouco abaixo da mesa de serrar, a parte de trás tem de estar à face ou um pouco acima da mesa de serrar.

##

Nota: monte a tampa de proteção somente se a cunha abridora estiver posicionada na posição mais alta exatamente sobre o centro do disco de serra (ver figura a2). Não monte a tampa de proteção se a cunha abridora estiver na posição mais baixa (estado de fornecimento ou posição para serrar ranhuras) (ver figura a1).

- Solte a alavanca de aperto (37) e retire a cobertura de proteção (6) do suporte (33).
- Segure com uma mão a proteção do disco de serra (calha de metal superior) da tampa de proteção (6) e com a outra mão desloque a alavanca de aperto (37) para cima.
- Empurre o perno guia (38) para trás para a ranhura da cunha abridora (7).
- Desloque a tampa de proteção (6) para baixo, até que a proteção do disco de serra (calha de metal superior) fique paralela à superfície da mesa de serrar (8).
- Pressione a alavanca de aperto (37) para baixo. A alavanca de aperto tem de engatar totalmente e de forma audível e a cobertura de proteção (6) tem de estar montada de forma fixa e segura.

- Antes de cada utilização, verifique se a cobertura de proteção se move sem problemas. Não utilize a ferramenta elétrica se a tampa de proteção não se mover livremente e não se fechar de imediato.

##

O limitador paralelo (9) pode ser posicionado à esquerda ou à direita do disco de serra.

- Solte o punho de aperto (39) do limitador paralelo (9). Desta forma é afrouxada a guia em V (40).
- Coloque primeiro o limitador paralelo com a guia em V na ranhura guia (10) da mesa de serrar. Posicione depois o limitador paralelo na ranhura guia (1) dianteira da mesa de serrar.
  Pode agora deslocar o limitador paralelo da forma desejada.
- Para fixar o limitador paralelo, pressione o punho de aperto (39) para baixo.

##

Para serrar peças estreitas e para serrar em ângulo de meia-esquadria vertical tem de montar o limitador paralelo adicional (41) no limitador paralelo (9).
O limitador paralelo adicional pode ser montado como desejado à esquerda ou à direita no limitador paralelo (9).

Utilize para a montagem o conjunto de fixação para "limitador paralelo adicional" (42) (2 parafusos de fixação, 2 arruelas, 2 porcas de orelhas).

- Introduza os parafusos de fixação nos orifícios laterais no limitador paralelo (9).
- As cabeças dos parafusos servem como guia do limitador paralelo adicional.
- Empurre o limitador paralelo adicional (41) sobre as cabeças dos parafusos de fixação.
- Coloque as arruelas nos parafusos de fixação e aperte os parafusos com a ajuda das porcas de orelhas.

##

- Insira o trilho(43) do limitador angular (3) em uma das ranhuras guia (5) prevista para esse fim da mesa de serrar.

Para colocar melhor peças longas, o limitador angular pode ser alargado através de uma calha de perfil (28).

- Monte se necessário um trilho de perfil com a ajuda do conjunto de fixação (44) no limitador angular.