# مشخصات فنی

اره گرد رومیزی |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
توان ورودی نامی | W | 1800 | 1800 | 1650
ولتاژ نامی | V | ‎220–240‎ | 230 | 110
فرکانس | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
سرعت در حالت آزاد | min-1 | 3650 | 3650 | 3650
محدودیت جریان برق راه اندازی |  | ● | ● | ●
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
کلاس ایمنی |  | / II | / II | / II
ابعاد (با احتساب اجزاء جدا شدنی دستگاه)
عرض × عمق × ارتفاع | mm | ‎640 x 706 x 330‎ | ‎640 x 706 x 330‎ | ‎640 x 706 x 330‎
ابعاد تیغه های اره مناسب
قطر تیغه اره | mm | 254 | 254 | 254
ضخامت تیغه اره | mm | ‎< 2,2‎ | ‎< 2,2‎ | ‎< 2,2‎
حداقل ضخامت/شیب دندانه | mm | ‎> 2,4‎ | ‎> 2,4‎ | ‎> 2,4‎
قطر سوراخ | mm | 30 | 30 | 30

اره گرد رومیزی |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
توان ورودی نامی | W | 1800 | 1800
ولتاژ نامی | V | ‎220–240‎ | 220
فرکانس | Hz | 50/60 | 60
سرعت در حالت آزاد | min-1 | 3650 | 3650
محدودیت جریان برق راه اندازی |  | ● | ●
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
کلاس ایمنی |  | / II | / II
ابعاد (با احتساب اجزاء جدا شدنی دستگاه)
عرض × عمق × ارتفاع | mm | ‎640 x 706 x 330‎ | ‎640 x 706 x 330‎
ابعاد تیغه های اره مناسب
قطر تیغه اره | mm | 254 | 254
ضخامت تیغه اره | mm | ‎< 2,2‎ | ‎< 2,2‎
حداقل ضخامت/شیب دندانه | mm | ‎> 2,4‎ | ‎> 2,4‎
قطر سوراخ | mm | 25,4 | 25,4

بیشینه اندازه های قطعه کار رجوع کنید به بیشینه اندازه های قطعه کار

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.

دستگاه با الزامات استاندارد ‎IEC 61000-3-11‎ مطابقت دارد و تحت شرایطی می تواند متصل شود. چنانچه وضعیت جریان برق نامطلوب باشد، ممکن است دستگاه گاه و بیگاه دچار نوسان ولتاژ گردد. امپدانس این دستگاه، برابر Zactual ‏= 0,048 Ω در نظر گرفته شده است. کاربر باید اطمینان حاصل کند که نقطه اتصال دارای امپدانس Zmax، که دستگاه قرار است به آن متصل شود، با امپدانس مورد نیاز مطابقت داشته باشد: Zactual ≥ Zmax. چنانچه Zmax مشخص نیست، مقدار Zmax را به کمک شرکت توزیع نیروی برق تعیین کنید.