# Förstoring av sågbordet

Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödjas.

## Sågbordsbreddning (se bild C)

Sågbordsbreddningen (13) breddar sågbordet (8) till höger med max 625 mm.

- Dra spänngreppet (15) för sågbordsbreddningen helt uppåt.
- Dra ut sågbordsbreddningen (13) utåt till önskad längd.
- Tryck spänngreppet (15) neråt. Därmed har sågbordsbreddningen fixerats.