# Пиление

##

- Установите параллельный упор(9) на нужную ширину пропила.
- Уложите заготовку на стол пилы перед защитным кожухом (6).
- С помощью кривошипной рукоятки (18) поднимите или опустите пильный диск настолько, чтобы зубья пильного диска (26) находились на высоте прибл. 3−6 мм над поверхностью заготовки.
- Включите электроинструмент.
- Выполните рез с равномерной подачей.
  Если давление слишком сильное, режущие кромки пильного диска могут перегреться и повредить заготовку.
- Выключите электроинструмент и подождите, пока пильный диск полностью не остановится.

##

- Установите необходимый вертикальный угол распила пильного диска.
  Когда пильный диск наклонен влево, параллельный упор (9) должен располагаться справа от пильного диска.
- Соответствующим образом выполняйте операции: см. Выполнение прямых пропилов

##

- Установите требуемый горизонтальный угол распила на угловом упоре (3).
- Приложите заготовку к профильной рейке (28).
  Профиль не должен находиться на линии реза. Отпустите в этом случае гайку с накаткой (57) и передвиньте профильную рейку.
- С помощью кривошипной рукоятки (18) поднимите или опустите пильный диск настолько, чтобы зубья пильного диска (26) находились на высоте прибл. 3−6 мм над поверхностью заготовки.
- Включите электроинструмент.
- Одной рукой прижмите заготовку к профильной рейке (28), а другой рукой медленно подвиньте угловой упор за ручку фиксации (53) вперед в направляющем пазе (5).
- Выключите электроинструмент и подождите, пока пильный диск полностью не остановится.