# تركيب الأجزاء المفردة

- انزع جميع الأجزاء المرفقة عن التغليف بحرص.
- انزع كل مواد التغليف عن العدة الكهربائية وعن التوابع المرفقة.

- احرص علی نزع مواد التغليف تحت كتلة المحرك.

توجد عناصر الجهاز التالية مثبتة على جسم الجهاز مباشرة: عصا الدفع (23)، المفتاح الحلقي (22)، مفتاح سداسي الرأس المجوف (21) و (20)، مصد التوازي (9)، المصد الزاوي (3)، مهايئ شفط (32)، مصد توازي إضافي (41) مع طقم التثبيت (42)، الغطاء الواقي (6).

- عندما تحتاج أحد هذه العناصر أخرجها بحرص من موضع حفظها.

##

إرشاد: قم بتنظيف جميع الأجزاء المطلوب تركيبها قبل تحديد موضعها عند الضرورة.

- أدر ذراع التدوير (18) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث يرتكز نصل المنشار (26) بأعلی وضعية ممكنة فوق قاعدة المنشار.
- قم بفك ذراع الزنق (34).
- حرك إسفين الشق (7) في اتجاه ذراع الزنق (34)، حتى يمكن سحبه إلى أعلى.
- اسحب إسفين الشق إلى أعلى، بحيث يكون موضعه أعلى منتصف شفرة المنشار بالضبط.
- ركب الساقين (35) في الفتحات السفلية بإسفين الشق، وأحكم ربط ذراع الزنق (34) مرة أخرى.

##

- قم بشبك وليجة المنضدة (25) في التجاويف الخلفية (36) بعلبة العدة.
- حرك وليجة المنضدة إلى أسفل.
- اضغط على وليجة المنضدة إلى أن تثبت في علبة العدة أمامًا.

يجب أن يتساطح الجانب الأمامي لوليجة المنضدة (25) مع قاعدة المنشار أو أن يركز تحتها بقليل، ويجب أن يتساطح الجانب الخلفي مع قاعدة المنشار أو أن يركز فوقها بقليل.

##

إرشاد: لا تقم بتركيب غطاء الحماية إذا كان إسفين الشق في أعلى وضع فوق منتصف شفرة المنشار تماما (انظر الصورة a2). لا تقم بتركيب غطاء الحماية عندما يكون إسفين الشق في أدنى وضع (حالة التوريد أو وضع نشر الحزوز) (انظر الصورة a1).

- قم بفك ذراع الزنق (37) وأخرج غطاء الحماية (6) من الحامل (33).
- أمسك واقية شفرة المنشار بإحدى اليدين (القضيب المعدني العلوي) (6) جيدا، وحرك باليد الأخرى ذراع الزنق (37) إلى أعلى.
- حرك المسمار الدليلي (38) للخلف داخل حز إسفين الشق (7).
- حرك غطاء الحماية (6) لأسفل إلى أن تصبح واقية شفرة المنشار (القضيب المعدني العلوي) موازية لسطح قاعدة المنشار (8).
- اضغط ذراع الزنق (37) نحو الأسفل. ينبغي أن يتم تثبيت ذراع الزنق بصوت مسموع ويمكن الإحساس به، كما ينبغي أن يكون غطاء الحماية (6) قد تم تركيبه وبشكل محكم وآمن.

- تأكد قبل كل استخدام من قدرة غطاء الحماية على التحرك بشكل سليم. لا تستخدم العدة الكهربائية إذا كان غطاء الحماية غير حر الحركة ولا ينغلق على الفور.

##

يمكن تركيز مصد التوازي (9) إما على يمين أو يسار شفرة المنشار.

- قم بفك مقبض الشد (39) الخاص بمصد التوازي (9). يخفف ذلك التحميل عن الدليل بشكل V‏ (40).
- قم أولا بتركيب مصد التوازي مع الدليل بشكل V في الحز الدليلي (10) بقاعدة المنشار. ركز مصد التوازي بعد ذلك في الحز الدليلي الأمامي (1) بقاعدة المنشار.
  يمكنك الآن تحريك مصد التوازي كما تشاء.
- لتثبيت مصد التوازي اضغط مقبض القمط (39) نحو الأسفل.

##

لنشر قطع الشغل الرفيعة ولنشر زوايا شطب رأسية ينبغي تركيب مصد التوازي الإضافي (41) على مصد التوازي (9).
يمكن تركيب مصد التوازي الإضافي حسب الحاجة علی يمين أو يسار مصد التوازي (9).

استخدم طقم تثبيت "مصد التوازي الإضافي" من أجل التركيب (42) (لولبي تثبيت، فلكتين، صامولتين مجنحتين).

- ادفع لوالب التثبيت عبر الثقوب الجانبية بمصد التوازي (9).
- تعمل رؤوس اللوالب بذلك عمل الدليل لمصد التوازي الإضافي.
- ادفع مصد التوازي الإضافي (41) فوق رؤوس لوالب التثبيت.
- ضع الفلك علی لوالب التثبيت وقم بإحكام ربط اللوالب بواسطة الصواميل المجنحة.

##

- أدخل القضيب (43) الخاص بالمصد الزاوي (3) في أحد الحزوز الدليلية المخصصة (5) بقاعدة المنشار.

يمكن تعريض مصد التوازي بواسطة السكة المجسمة (28) لتحسين ارتكاز قطع الشغل الطويلة.

- قم بتركيب السكة المجسمة علی مصد التوازي بالاستعانة بطقم التثبيت (44) عند الحاجة.