# Tehniskie dati

Galda ripzāģis |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Nominālā ieejas jauda | W | 1800 | 1800 | 1650
Nominālais spriegums | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvence | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Griešanās ātrums brīvgaitā | min-1 | 3650 | 3650 | 3650
Palaišanas strāvas ierobežošana |  | ● | ● | ●
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Aizsardzības klase |  | / II | / II | / II
Izmēri (kopā ar noņemamajiem instrumenta elementiem)
Platums x garums x augstums | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Piemērotu zāģa asmeņu izmēri
Zāģa asmens diametrs | mm | 254 | 254 | 254
Pamatnes plāksnes biezums | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. asmens zobu biezums/izliece | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Centrālā atvēruma diametrs | mm | 30 | 30 | 30

Galda ripzāģis |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Nominālā ieejas jauda | W | 1800 | 1800
Nominālais spriegums | V | 220–240 | 220
Frekvence | Hz | 50/60 | 60
Griešanās ātrums brīvgaitā | min-1 | 3650 | 3650
Palaišanas strāvas ierobežošana |  | ● | ●
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Aizsardzības klase |  | / II | / II
Izmēri (kopā ar noņemamajiem instrumenta elementiem)
Platums x garums x augstums | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Piemērotu zāģa asmeņu izmēri
Zāģa asmens diametrs | mm | 254 | 254
Pamatnes plāksnes biezums | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. asmens zobu biezums/izliece | mm | > 2,4 | > 2,4
Centrālā atvēruma diametrs | mm | 25,4 | 25,4

Maksimālie apstrādājamā priekšmeta izmēri: skatīt tabulu skatīt Apstrādājamā priekšmeta maksimālie izmēri

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.

Ierīce atbilst IEC 61000-3-11 prasībām un ir pakļauta nosacītam savienojumam. Ierīce var izraisīt neregulāras sprieguma svārstības nelabvēlīgos strāvas apstākļos. Šīs ierīces pretestība ir iestatīta kā Z faktiskais = 0,048 Ω. Lietotājam ir jāpārliecinās, ka savienojuma punkts ar pretestību Zmaks., kuram ierīce jāpievieno, atbilst pretestības prasībām: Zfaktiskais ≥ Zmaks.. Ja Zmaks. nav zināms, nosakiet Zmaks., konsultējoties ar tīkla piegādātāju vai piegādes iestādi.