# Regolazione degli angoli obliqui orizzontali e verticali

Per garantire tagli precisi, dopo un impiego intensivo dell’elettroutensile, verificarne le regolazioni base e, all’occorrenza, modificarle.

## Regolare gli angoli obliqui verticali (lama) (vedere figura A)

L’angolo obliquo verticale può essere regolato in un range compreso tra -2° e 47°.

- Allentare la leva di bloccaggio (16) ruotandola in senso antiorario.

Avvertenza: allentando completamente la leva di bloccaggio, a causa della forza di gravità la lama si inclina in una posizione che corrisponde a circa 30°.

- Tirare o premere la manovella (17) lungo lo scorrevole finché l’indicatore dell’angolo (51) non indica l’angolo obliquo verticale desiderato.
- Tenere la manovella in questa posizione e serrare di nuovo saldamente la leva di bloccaggio (16).

Per una regolazione veloce e precisa degli angoli standard verticali 0° e 45° sono previsti dalla fabbrica arresti preimpostati ((59), (62)).

## Regolare l’angolo obliquo orizzontale (guida angolare) (vedere figura B)

L’angolo obliquo orizzontale può essere regolato in un range compreso tra 60° (lato sinistro) e 60° (lato destro).

- Allentare il pomello di fissaggio (53), qualora sia serrato.
- Ruotare la guida angolare finché l’indicatore dell’angolo (54) non indica l’angolo obliquo desiderato.
- Serrare nuovamente il pomello di fissaggio (53).