# Saagimine

##

- Seadke paralleeltugi (9) soovitud lõikelaiusele.
- Asetage töödeldav detail saelauale kaitsekatte (6) ette.
- Tõstke või langetage saeketast vändaga (18) nii palju, et ülemised saehambad (26) on töödeldava detaili pinnast umbes 3−6 mm kõrgemal.
- Lülitage elektriline tööriist sisse.
- Saagige töödeldav detail ühtlase ettenihkega läbi.
  Kui kasutate liiga suurt survet, võivad saeketta hambatipud üle kuumeneda ja töödeldavat detaili kahjustada.
- Lülitage elektritööriist välja ja oodake, kuni saeketas on täielikult seiskunud.

##

- Seadke saeketta soovitud vertikaalne kaldenurk.
  Vasakule kallutatud saeketta korral peab paralleeljuhik (9) olema saekettast paremal.
- Järgige töösamme peatükis: vaadake Sirglõigete tegemine

##

- Seadke soovitud horisontaalne kaldenurk nurgajuhikul (3).
- Asetage toorik profiilrööpale (28).
  Profiil ei tohi olla lõikejoonel. Vabastage sellisel juhul rihvelmutter (57) ja nihutage profiilrööbast.
- Tõstke või langetage saeketast vändast (18) nii palju, et ülemised saehambad (26) on tooriku pinnast umbes 3−6 mm kõrgemal.
- Lülitage elektriline tööriist sisse.
- Suruge toorikut ühe käega vastu profiilsiini (28), asetage teine käsi pingutushoovale (53) ja lükake nurgajuhik aeglaselt juhtsoonest (5) ettepoole.
- Lülitage elektriline tööriist välja ja oodake, kuni saeketas on täielikult seiskunud.