# Перевірка і настройка базових параметрів

З метою точного розпилювання, після інтенсивної експлуатації електроінструмента треба перевірити його базові параметри та за потреби підкорегувати їх.
Для цього потрібний досвід та відповідний спеціальний інструмент.

Майстерня Bosch виконує таку роботу швидко і надійно.

##

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Встановіть вертикальний кут нахилу пиляльного диска на 0°.
- Зніміть захисний кожух (6).

### Перевірка (див. мал. J1)

- Встановіть кутовий калібр на 90° і покладіть його на стіл (8).

Плече кутового калібру повинно по всій довжини збігатися з пиляльним диском (26).

### Настроювання (див. мал. J2)

- Відпустіть гвинт (58). Після цього можна пересувати упор 0° (59).
- Відпустіть фіксаторний важіль (16).
- Посуньте маховичок (17) у напрямку упора 0°, щоб плече кутового калібру збігалося по всій довжини з пиляльним диском.
- Притримайте маховик в цьому положенні і знову затягніть фіксуючий важіль (16).
- Знову міцно затягніть гвинт (58).

Якщо після настроювання індикатор кута (51) не буде збігатися з позначкою 0° на шкалі (52), за допомогою звичайної хрестоподібної викрутки відпустіть гвинт (60) та вирівняйте індикатор кута за позначкою 0°.

Для вертикального кута 45° цю процедуру треба повторити відповідним чином (відпускається гвинт (61); пересувається упор 45° (62)). Індикатор кута (51) при цьому не повинен пересуватись.

##

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Зніміть захисний кожух (6).

### Перевірка

- Позначте олівцем перший лівий зубець пилки, що виглядає позаду вкладиша.
- Установіть кутовий калібр на 90° і покладіть його на край напрямного паза (5).
- Пересуньте плече кутового калібру, щоб він доторкнувся до позначеного зубця пилки, і зчитайте відстань між зубцем і напрямним пазом.
- Поверніть пиляльний диск так, щоб позначений зубець знаходився спереду над вкладишем.
- Пересувайте кутовий калібр уздовж напрямного паза до позначеного зубця.
- Знову поміряйте відстань між пиляльним диском і напрямним пазом.

Обидві виміряні відстані мають бути однаковими.

### Настроювання

- Відпустіть гвинти з внутрішнім шестигранником (63) спереду під столом та гвинти з внутрішнім шестигранником (64) ззаду під столом за допомогою доданого ключа-шестигранника (21).
- Обережно пересувайте пиляльний диск, щоб він став паралельно до напрямного паза (5).
- Знову затягніть гвинти (63) і (64).

##

- Встановіть паралельний упор праворуч від пиляльного полотна.
  Пересувайте паралельний упор до тих пір, поки позначка на лупі (27) не відобразить на нижній шкалі 26 см.
  Щоб затиснути, знову притисніть затискну рукоятку (39) донизу.
- Потягніть затискну рукоятку (15) до упору вгору, а поширювач стола (13) — до упору назовні.

### Перевірка

Індикатор відстані (55) повинен показувати на верхній шкалі (2) те саме значення, що і позначка на лупі (27) на нижній шкалі (2).

### Настроювання

- Витягніть поширювач стола (13) до упору назовні.
- За допомогою хрестоподібної викрутки відпустіть гвинт (65) та вирівняйте індикатор відстані (55) за позначкою 26 см на верхній шкалі (2).

##

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Зніміть захисний кожух (6).
- Відпустіть затискну рукоятку (39) паралельного упора і пересуньте його настільки, щоб він торкнувся пиляльного диска.

### Перевірка

Паралельний упор (9) має торкатися пиляльного диска по всій довжині.

### Настроювання

- Відпустіть гвинти з внутрішнім шестигранником (66) за допомогою доданого ключа-шестигранника (21).
- Обережно пересувайте паралельний упор (9), поки він не торкнеться по всій довжині пиляльного диска.
- Тримайте паралельний упор в цьому положенні і знову притисніть затискну рукоятку (39) донизу.
- Знову міцно затягніть гвинти з внутрішнім шестигранником (66).

##

В результаті частої експлуатації сила затискування паралельного упора (9) може послабнути.

- Затягуйте юстирувальний гвинт (24), поки не з'явиться можливість знову міцно зафіксувати паралельний упор на столі.

##

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Зніміть захисний кожух (6).
- Пересувайте з правого боку паралельний упор (9), поки він не торкнеться пиляльного полотна.

### Перевірка

Позначка лупи (27) повинна знаходитися в одну лінію з позначкою 0 мм на шкалі (2).

### Настроювання

- За допомогою хрестоподібної викрутки відпустіть гвинт (67) та вирівняйте позначку уздовж позначки 0 мм.

##

### Перевірка

Передній край вкладиша (25) має знаходитися врівень або трохи нижче стола, задній край – врівень або трохи вище стола.

### Настроювання

- Зніміть вкладиш (25).
- За допомогою ключа-шестигранника (21) налаштуйте чотири юстирувальні гвинти (68) на необхідний рівень.