# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Scanalatura di guida per guida parallela
(2) | Scala per distanza dalla lama di taglio alla guida parallela
(3) | Battuta di guida angolare
(4) | Incavi di impugnatura
(5) | Scanalatura di guida per guida angolare
(6) | Copertura di protezione
(7) | Cuneo separatore
(8) | Banco sega
(9) | Guida parallela
(10) | Scanalatura di guida a V sul banco sega per guida parallela
(11) | Fori di montaggio
(12) | Impugnatura di trasporto
(13) | Prolunga del banco sega
(14) | Staffa di fissaggio per banco da lavoro GTA 600
(15) | Impugnatura di serraggio per prolunga del banco sega
(16) | Leva di bloccaggio per la regolazione dell’angolo obliquo verticale
(17) | Volantino
(18) | Manovella per sollevamento ed abbassamento della lama di taglio
(19) | Coperchio di sicurezza dell’interruttore di avvio/arresto
(20) | Chiave a brugola (2 mm)
(21) | Chiave a brugola (5 mm)
(22) | Chiave ad anello (23 mm)
(23) | Piano scorrevole
(24) | Vite di regolazione forza di serraggio della guida parallela
(25) | Inserto banco
(26) | Lama
(27) | Lente d’ingrandimento
(28) | Guida profilata
(29) | Supporto per cavo
(30) | Staffa di fissaggio per la conservazione della guida parallela supplementare
(31) | Espulsione trucioli
(32) | Adattatore di aspirazione
(33) | Supporto di stivaggio copertura di protezione
(34) | Leva di serraggio del cuneo divisore
(35) | Spine di posizionamento per cuneo divisore
(36) | Rientranze per inserto banco
(37) | Leva di serraggio della copertura di protezione
(38) | Perno di guida della copertura di protezione
(39) | Impugnatura di serraggio della guida parallela
(40) | Guida a V della guida parallela
(41) | Guida parallela supplementare
(42) | Set di fissaggio «guida parallela supplementare»
(43) | Binario di guida della guida angolare
(44) | Set di fissaggio «guida profilata»
(45) | Vite di fissaggio per espulsione dei trucioli
(46) | Dado di serraggio
(47) | Levetta di bloccaggio del mandrino
(48) | Flangia di serraggio
(49) | Alberino portautensile
(50) | Flangia di attacco
(51) | Indicatore angolo (verticale)
(52) | Scala per angoli obliqui (verticali)
(53) | Pomello di fissaggio per angolo obliquo a scelta (orizzontale)
(54) | Indicatore dei gradi sulla guida angolare
(55) | Indicatore della distanza banco per tagliare
(56) | Tasto ins.
(57) | Dado zigrinato guida profilata
(58) | Vite con intaglio a croce per la regolazione della battuta 0°
(59) | Battuta per angolo obliquo a 0° (verticale)
(60) | Vite dell’indicatore di angolo (verticale)
(61) | Vite con intaglio a croce per la regolazione della battuta 45°
(62) | Battuta per angolo obliquo a 45° (verticale)
(63) | Viti ad esagono cavo (5 mm) anteriori per la regolazione del parallelismo della lama
(64) | Viti ad esagono cavo (5 mm) posteriori per la regolazione del parallelismo della lama
(65) | Vite per indicatore della distanza banco per tagliare
(66) | Viti ad esagono cavo (5 mm) per la regolazione del parallelismo della guida parallela
(67) | Vite per indicatore di distanza guida parallela
(68) | Viti di regolazione per inserto banco
(69) | Supporto per la conservazione del set di fissaggio «guida parallela supplementare»
(70) | Staffa di fissaggio per la conservazione dell’adattatore per l’aspirazione
(71) | Dado di fissaggio per la chiave ad anello e per l’aggancio del piano scorrevole
(72) | Supporto per la conservazione della chiave per viti ad esagono cavo
(73) | Staffa di fissaggio per la conservazione della guida angolare