# 제품 사양

테이블쏘 |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
소비 전력 | W | 1800 | 1800 | 1650
정격 전압 | V | 220–240 | 230 | 110
주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
무부하 속도 | min-1 | 3650 | 3650 | 3650
시동 전류 제한장치 |  | ● | ● | ●
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 26.2 | 26.2 | 26.2
보호 등급 |  | / II | / II | / II
치수(탈착식 기기 부품 포함)
너비 x 깊이 x 높이 | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
적당한 톱날의 크기
톱날 직경 | mm | 254 | 254 | 254
톱날 두께 | mm | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2
최소 톱니 두께/톱니 세팅 | mm | > 2.4 | > 2.4 | > 2.4
구멍 직경 | mm | 30 | 30 | 30

테이블쏘 |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
소비 전력 | W | 1800 | 1800
정격 전압 | V | 220–240 | 220
주파수 | Hz | 50/60 | 60
무부하 속도 | min-1 | 3650 | 3650
시동 전류 제한장치 |  | ● | ●
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 26.2 | 26.2
보호 등급 |  | / II | / II
치수(탈착식 기기 부품 포함)
너비 x 깊이 x 높이 | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
적당한 톱날의 크기
톱날 직경 | mm | 254 | 254
톱날 두께 | mm | < 2.2 | < 2.2
최소 톱니 두께/톱니 세팅 | mm | > 2.4 | > 2.4
구멍 직경 | mm | 25.4 | 25.4

최대 작업물 치수 참조 최대 작업물 치수

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.

본 기기는 IEC 61000-3-11 요구 사항을 충족하며 조건부 연결이 적용됩니다. 전력이 불안정한 상황에서는 간헐적으로 전압 변동이 발생할 수 있으며, 본 기기의 임피던스는 Zactual = 0.048 Ω으로 설정되어 있습니다. 사용자는 임피던스 Zmax를 결정짓는 연결 지점이 임피던스 요구 사항(Zactual ≥ Zmax)을 충족하는지 여부를 확인해야 합니다. Zmax 확인이 불가능한 경우, 네트워크 공급자 또는 공급 기관에 문의하여 Zmax를 결정하십시오.