# Saepingi suurendamine

Pikad ja rasked töödeldavad detailid tuleb vabast otsast toestada.

## Saepingi suurendamine (vt joonist C)

Saepingi laiendus (13) lisab saepingi (8) paremale poole maksimaalselt 625 mm.

- Tõmmake laienduse pingutushoob (15) täiesti üles.
- Tõmmake saepingi laiendus (13) soovitud pikkuses välja.
- Vajutage lukustushoob (15) alla. Sellega on saepingi laiendus fikseeritud.