# Čuvanje i transport

## Čuvajte elemente uređaja (videti slike O1−O5)

Za čuvanje pruža Vam električni alat mogućnost, da određene elemente uređaja sigurno pričvrstite.

- Otpustite dodatni paralelni graničnik (9) sa paralelnog graničnika (41).
- Sve nepričvršćene delove uređaja postavite u njihove depoe za čuvanje na kućištu (videti sledeću tabelu).

Slika | Element uređaja | Depo za čuvanje
--- | --- | ---
O1 | Zaštitni poklopac | okačite u otvor držača (33) i pritegnite pomoću zatezne poluge (37)
O2 | Set za pričvršćivanje „Dodatni paralelni graničnik“ (42) | stegnite u držače (69)
O2 | Usisni adapter (32) | umetnite u stezne držače (70)
O3 | Okasti ključ (22) | pomoću navrtke za pričvršćivanje učvrstite (71) u depou za alat
O3 | Pokretni štap (23) | zakačite preko navrtke za pričvršćivanje (71) i učvrstite pomeranjem
O4 | Paralelni graničnik (9) | okrenite, zakačite u šinu vođice i fiksirajte zateznu dršku (39)
O5 | Šestougaoni ključ (21) šestougaoni ključ (20) | ugurajte u držače (72)
O5 | Ugaoni graničnik (3) | umetnite u stezne držače (73)
O5 | Dodatni paralelni graničnik (41) | umetnite u stezne držače (30) (kraća strana nagore; duža strana unazad)

## Nošenje električnog alata

Pre transporta električnog alata, morate preduzeti sledeće korake:

- Postavite električni alat u transportni položaj.
- Uklonite sve delove pribora, koji se ne mogu čvrsto montirati na električni alat.
  Stavite nekorišćene listove testere za transport, ako je moguće, u jednu zatvorenu kutiju.
- Gurnite proširenje stola za testerisanje (13) sasvim unutra i pritisnite zateznu dršku (15) nadole da biste ga fiksirali.
- Mrežni kabl namotajte oko držača kabla (29).
- Za podizanje ili transport koristite ručke za nošenje (12).

- Upotrebljavajte pri transportu električnog alata samo transportne uređaje a nikada zaštitne uređaje.