# Montare staţionară sau flexibilă

- Pentru garantarea manevrării în condiţii de siguranţă, înainte de utilizare scula electrică trebuie montată pe o suprafaţă de lucru plană şi stabilă (de exemplu, un banc de lucru).

## Montarea pe o suprafaţă de lucru (consultaţi imaginea i)

- Fixaţi scula electrică cu şuruburi corespunzătoare pe suprafaţa de lucru. În acest scop, sunt prevăzute găurile (11).

## Montarea pe o masă de lucru Bosch (consultaţi imaginea j)

Mesele de lucru de la Bosch (de exemplu, GTA 600) oferă sculei electrice stabilitate pe orice suprafaţă datorită picioarelor reglabile pe înălţime.

- Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile care însoţesc masa de lucru. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate duce la electrocutare, incendiu şi/sau răniri grave.

- Asamblaţi corect masa de lucru înainte de a monta scula electrică. Asamblarea impecabilă este importantă pentru a evita riscul de prăbuşire a acesteia.

- Montează scula electrică în poziţie de transport pe masa de lucru.