# اجزاء دستگاه

شماره گذاری تصاویر اجزاء دستگاه بر اساس شکل ابزار برقی در صفحه تصاویر است.

(1) | شیار راهنما برای خطکش راهنمای موازی
(2) | درجه بندی نشانگر فاصله تیغه اره تا خطکش راهنمای موازی
(3) | نقاله
(4) | محل تورفتگی جای دست
(5) | شیار راهنما برای نقاله
(6) | روکش محافظ
(7) | محافظ تیغه
(8) | میز اره
(9) | خط کش راهنمای موازی
(10) | شیار راهنمای V شکل واقع بر میز اره برای خطکش راهنمای موازی
(11) | سوراخ های محل نصب دستگاه
(12) | دسته مخصوص حمل و نقل
(13) | گسترش میز اره
(14) | لاستیک اتصال برای میز کار GTA 600
(15) | دسته مهار برای گسترش میز اره
(16) | اهرم قفل برای تنظیم زاویه برش فارسی عمودی (مورب)
(17) | چرخک دستی
(18) | میل لنگ برای بلند کردن تیغه اره
(19) | درپوش ایمنی کلید قطع و وصل
(20) | آچار آلن (2 میلیمتر)
(21) | آچار آلن (5 میلیمتر)
(22) | آچار رینگی (23 میلیمتر)
(23) | ميله نگهدارنده جانبی قطعه کار
(24) | پیچ تنظیم برای نیروی کشش خط کش راهنمای موازی
(25) | واحد میز
(26) | تیغه اره
(27) | ذره بین
(28) | خط کش یا ریل نگهدارنده قطعه کار با ریل پروفیل
(29) | نگهدارنده کابل
(30) | گیره برای نگهداری خط کش راهنمای موازی یدکی
(31) | محل خروج تراشه و خاک اره
(32) | آداپتور (زانوئی) دستگاه مکش
(33) | گیره جهت نگهداری روکش محافظ
(34) | اهرم گوه
(35) | پین های تعیین وضعیت برای گوه
(36) | شیارهای برای واحد میز
(37) | اهرم روکش محافظ
(38) | پین های راهنمای روکش محافظ
(39) | کلید اهرمی برای مهار خطکش راهنمای موازی
(40) | شیار V شکل خطکش راهنمای موازی
(41) | کمکی خطکش راهنمای موازی
(42) | بسته اتصال "خطکش راهنمای موازی"
(43) | ریل راهنمای نقاله
(44) | بسته اتصال "ریل پروفیل"
(45) | پیچ برای محکم کردن محفظه تراشه
(46) | مهره مهار
(47) | اهرم قفل محور
(48) | فلانژ مهار (مهره رو)
(49) | محور ابزار
(50) | فلانژ گیرنده
(51) | نشانگر زاویه (عمودی)
(52) | درجه بندی زاویه برش فارسی (عمودی)
(53) | پیچ قفل برای زاویه های فارسی بر مختلف (افقی)
(54) | نشانگر زاویه روی نقاله
(55) | نشانگر فاصله روی میز اره
(56) | کلید قطع و وصل
(57) | مهره کنگره دار برای ریل پروفیل
(58) | پیچ چهارسو برای تنظیم نگهدارنده ‎ 0°
(59) | نگهدارنده برای زاویه فارسی ‎ 0° (عمودی)
(60) | پیچ اتصال نشانگر زاویه (عمودی)
(61) | پیچ چهارسو برای تنظیم نگهدارنده ‎ 45°
(62) | نگهدارنده برای زاویه فارسی ‎ 45° (عمودی)
(63) | پیچ های آلنی (5 میلیمتر) جلو برای تنظیم موازی بودن تیغه اره
(64) | پیچ های آلنی (5 میلیمتر) پشت برای تنظیم موازی بودن تیغه اره
(65) | پیچ اتصال نشانگر فاصله در میز اره
(66) | پیچ های آلنی (5 میلیمتر) جهت تنظیم موازی بودن خطکش راهنمای موازی
(67) | پیچ اتصال نشانگر فاصله، در خطکش راهنمای موازی
(68) | پیچ های تنظیم برای واحد میز
(69) | گیره برای نگهداری بسته اتصال "کمکی خطکش راهنمای موازی"
(70) | گیره برای نگهداری آداپتور مکش
(71) | مهره محکم کاری برای آچار رینگی و آویزان کردن ميز کشویی
(72) | گیره برای نگهداری آچار شش گوشه
(73) | گیره برای نگهداری نقاله