# محتویات ارسالی

پيش از اینکه این ابزار برقی را برای اولین بار مورد استفاده قرار دهید، کنترل کنید که آیا قطعات مندرج زیر بطور کامل ارسال شده اند:

- اره گرد رومیزی با تیغه اره نصب شده (26) و محافظ تیغه (7)
- راهنمای زاویه برش (3)
- ریل پروفیلی (28)
- مجموعه اتصال "ریل پروفیلی" (44) (ورق راهنما، مهره آجدار، پیچ، واشر)
- خط کش راهنمای موازی (9)
- خط کش راهنمای موازی اضافی (41)
- مجموعه اتصال "خط کش راهنمای موازی" (42) (3 عدد پیچ اتصال، 3 عدد واشر، 3 عدد مهره خروسکی)
- پوشش محافظ (6)
- آچار آلن (21)
- آچار آلن (20)
- آچار رینگی (22)
- پیشران قطعه کار (23)
- صفحه زیر کار (25)
- رابط مکش (32)

نکته: ابزار برقی را از نظر هر گونه آسیب دیدگی احتمالی کنترل کنید .
قبل از ادامه کار با ابزار برقی، کلیه تجهیزات ایمنی را از نظر قابلیت کامل انجام کار کنترل کنید. هر گونه آسیب دیدگی قطعات را باید از لحاظ عملکرد بدون ایراد و مطابق با دستورات مقرر برای کاربرد ابزار برقی به دقت بررسی کنید. کنترل کنید که آیا قطعات متحرک بدون عیب و نقص هستند و گیر نمی کنند و قطعات آسيب قطعات دیده نیستند.
همه قطعات باید به درستی مونتاژ شده و دارای شرایط لازم باشند، تا تضمینی برای عملکرد صحیح و بدون ایراد دستگاه وجود داشته باشد.