# Монтаж окремих деталей

- Обережно вийміть всі деталі з упаковки.
- Зніміть з електроприладу і з приладдя всю упаковку.

- Слідкуйте за тим, щоб була знята упаковка знизу моторного блока.

Безпосередньо на корпусі закріплені наступні компоненти електроінструмента: підсувна палиця (23), кільцевий гайковий ключ (22), ключ-шестигранник (21) і (20), паралельний упор (9), кутовий упор (3), відсмоктувальний адаптер (32), додатковий паралельний упор (41) з монтажним комплектом (42), захисний кожух (6).

- Коли один з цих елементів електроінструмента є потрібним, обережно його з його магазину.

##

Вказівка: За потреби прочистіть перед позиціонуванням всі деталі, що будуть монтуватись.

- Поверніть кривошипну рукоятку (18) до упору за стрілкою годинника, щоб пиляльний диск (26) знаходився у максимально високому положенні над столом.
- Відпустіть затискний важіль (34).
- Пересувайте розпірний клин (7) у напрямку затискного важеля (34), поки він не дасть посунути себе догори.
- Витягніть розпірний клин до кінця вгору так, щоб він був позиціонований точно по центру пиляльного диска.
- Дайте обом штифтам (35) увійти в зачеплення у нижні отвори на розпірному клині і знову міцно затягніть затискний важіль (34).

##

- Зачепіть вкладиш (25) за задні отвори (36) шахти для зберігання робочих інструментів.
- Опустіть вкладиш донизу.
- Притискайте вкладиш, поки він не увійде у зачеплення в передній частині шахти для зберігання робочих інструментів.

Передній край вкладиша (25) має знаходитися врівень або трохи нижче стола, задній край — врівень або трохи вище стола.

##

Вказівка: Монтуйте захисний кожух, лише коли розпірний клин у найвищому положенні позиціонований точно по центру пиляльного диска (див. мал. a2). Не монтуйте захисний кожух, коли розпірний клин знаходиться у найнижчому положенні (стан поставки або положення для прорізання пазів) (див. мал. a1).

- Відпустіть затискний важіль (37) і зніміть захисний кожух (6) з кріплення (33).
- Однією рукою тримайте захисну кришку пиляльного диска (верхню металеву рейку) захисного кожуха (6), а іншою рукою притримуйте затискний важіль (37) догори.
- Посуньте напрямний прогонич (38) назад у паз на розпірному клині (7).
- Ведіть захисний кожух (6) донизу, поки захисна кришка пиляльного диска (верхня металева рейка) не стане паралельно до поверхні столу (8).
- Притисніть затискний важіль (37) донизу. Затискний важіль повинен тактильно й акустично відчутно увійти в зачеплення і захисний кожух (6) повинен бути монтований міцно і надійно.

- Перед кожним використанням перевіряйте, чи може захисний кожух рухатися вільно. Не користуйтесь електроінструментом, коли захисний кожух не рухається вільно і на закривається негайно.

##

Паралельний упор (9) можна встановлювати ліворуч або праворуч від пиляльного диска.

- Відпустіть затискну рукоятку (39) паралельного упора (9). Цим знімається навантаження з V-подібної напрямної (40).
- Вставте спочатку паралельний упор V-подібною напрямною в напрямний паз (10) стола. Після цього вирівняйте паралельний упор в передньому напрямному пазі (1) стола.
  Тепер паралельний упор можна пересувати в залежності від необхідності.
- Для фіксації паралельного упора притисніть затискну рукоятку (39) донизу.

##

Для розпилювання вузьких заготовок або під вертикальним кутом необхідно монтувати додатковий паралельний упор (41) на паралельний упор (9).
Додатковий паралельний упор можна за потреби монтувати ліворуч або праворуч від паралельного упора (9).

Для монтажу використовуйте монтажний комплект «Додатковий паралельний упор» (42) (2 кріпильні гвинти, 2 підкладні шайби, 2 гайки-баранчики).

- Вставте кріпильні гвинти в бокові отвори паралельного упора (9).
- Головки гвинтів слугують при цьому в якості напрямної для додаткового паралельного упора.
- Насуньте додатковий паралельний упор (41) на головки кріпильних гвинтів.
- Надіньте підкладні шайби на кріпильні гвинти і затягніть гвинти за допомогою гайок-баранчиків.

##

- Заведіть рейку (43) кутового упора (3) в один з передбачених для цього напрямних пазів (5) стола.

Для кращого позиціювання довгих заготовок кутовий упор можна розширити за допомогою профільної рейки (28).

- За потреби монтуйте профільну рейку за допомогою монтажного комплекту (44) на кутовий упор.