# Întreţinere şi curăţare

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

- Pentru a putea lucra bine şi sigur, menţineţi curate scula electrică şi fantele de aerisire ale acesteia.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita periclitarea siguranţei în timpul utilizării, această operaţie se va executa de către Bosch sau de către un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.

##

După fiecare operaţie, îndepărtaţi praful şi aşchiile, prin suflare cu aer comprimat sau cu ajutorul unei pensule.

##

Lubrifiant:
Ulei de motor SAE 10/SAE 20

- Dacă este necesar, ungeţi scula electrică în locurile indicate (consultaţi imaginea P).

Aceste lucrări pot fi efectuate rapid şi fiabil în cadrul unui centru de service autorizat Bosch.

- Eliminaţi în mod ecologic lubrifianţii şi detergenţii. Respectaţi prevederile legale.

##

Măsuri adoptate de producător:

- Pornire lentă
- Livrare cu o pânză de ferăstrău specială, pentru reducerea zgomotului

Măsuri care trebuie adoptate de către utilizator:

- Montaj cu un nivel scăzut de vibraţii pe o suprafaţă de lucru stabilă
- Utilizarea pânzelor de ferăstrău cu funcţii de reducere a nivelului de zgomot
- Curăţarea cu regularitate a pânzei de ferăstrău şi sculei electrice