# Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schiţa sculei electrice de la pagina grafică.

(1) | Canelură de ghidare pentru limitatorul paralel
(2) | Scala distanţelor dintre pânza de ferăstrău şi limitatorul paralel
(3) | Limitator unghiular
(4) | Mânere încastrate
(5) | Canelură de ghidare pentru limitatorul unghiular
(6) | Capac de protecţie
(7) | Pană de despicat
(8) | Masă de lucru pentru ferăstrău
(9) | Limitator paralel
(10) | Canelură de ghidare în V a mesei de lucru pentru ferăstrău pentru limitatorul paralel
(11) | Găuri pentru montare
(12) | Mâner de transport
(13) | Extensia mesei de lucru pentru ferăstrău
(14) | Eclisă de fixare pentru masa de lucru GTA 600
(15) | Mâner de tensionare pentru extensia mesei de lucru pentru ferăstrău
(16) | Pârghie de blocare pentru reglarea unghiului de înclinare pe colţ în plan vertical
(17) | Rotiţă manuală
(18) | Manivelă pentru ridicarea şi coborârea pânzei de ferăstrău
(19) | Clapetă de siguranţă a comutatorului de pornire/oprire
(20) | Cheie hexagonală (2 mm)
(21) | Cheie hexagonală (5 mm)
(22) | Cheie inelară (23 mm)
(23) | Împingător
(24) | Şurub de reglare a forţei de strângere pentru limitatorul paralel
(25) | Inserţie de masă
(26) | Pânză de ferăstrău
(27) | Lupă
(28) | Şină profilată
(29) | Suport pentru cablu
(30) | Clemă de fixare pentru depozitarea limitatorului paralel suplimentar
(31) | Orificiu de eliminare a aşchiilor
(32) | Adaptor de aspirare
(33) | Suport pentru depozitarea capacului de protecţie
(34) | Pârghie de strângere a penei de despicat
(35) | Ştifturi de poziţionare pentru pana de despicat
(36) | Degajări pentru inserţia mesei
(37) | Pârghie de strângere pentru capacul de protecţie
(38) | Bolţuri de ghidare pentru capacul de protecţie
(39) | Mâner de tensionare a limitatorului paralel
(40) | Ghidaj în V al limitatorului paralel
(41) | Limitator paralel suplimentar
(42) | Set de fixare „Limitator paralel suplimentar”
(43) | Şină de ghidare a limitatorului unghiular
(44) | Set de fixare „Şină profilată”
(45) | Şurub de fixare pentru orificiul de eliminare a aşchiilor
(46) | Piuliţă de strângere
(47) | Pârghie de blocare ax
(48) | Flanşă de strângere
(49) | Ax de prindere al sculei electrice
(50) | Flanşă de prindere
(51) | Indicator de unghiuri (în plan vertical)
(52) | Scală pentru unghiurile de îmbinare pe colţ (în plan vertical)
(53) | Manetă de fixare pentru unghiurile de îmbinare pe colţ (în plan orizontal) opţionale
(54) | Indicator de unghiuri pe limitatorul unghiular
(55) | Indicator de distanţă masă de lucru pentru ferăstrău
(56) | Tastă de pornire
(57) | Piuliţă moletată pentru şina profilată
(58) | Şurubelniţă cu cap în cruce pentru reglarea limitatorului la 0°
(59) | Limitator pentru unghiul de îmbinare pe colţ de 0° (în plan vertical)
(60) | Şurub pentru indicatorul de unghiuri (în plan vertical)
(61) | Şurubelniţă cu cap în cruce pentru reglarea limitatorului la 45°
(62) | Limitator pentru unghiul de îmbinare pe colţ de 45° (în plan vertical)
(63) | Şuruburi cu locaş hexagonal (5 mm) faţă pentru reglarea paralelismului pânzei de ferăstrău
(64) | Şuruburi cu locaş hexagonal (5 mm) spate pentru reglarea paralelismului pânzei de ferăstrău
(65) | Şurub pentru indicatorul de distanţă la masa de lucru pentru ferăstrău
(66) | Şuruburi cu locaş hexagonal (5 mm) pentru reglarea paralelismului limitatorului paralel
(67) | Şurub pentru indicatorul de distanţă la limitatorul paralel
(68) | Şurub de reglare pentru inserţia mesei
(69) | Suport pentru depozitarea setului de fixare „Limitator paralel suplimentar”
(70) | Clemă de fixare pentru depozitarea adaptorului de aspirare
(71) | Piuliţă de fixare pentru cheia inelară şi suspendarea împingătorului
(72) | Suport pentru depozitarea cheii hexagonale
(73) | Clemă de fixare pentru depozitarea limitatorului unghiular