# Testere tezgahının büyütülmesi

Uzun ve ağır iş parçalarının boştaki uçları beslenmeli veya desteklenmelidir.

## Testere tezgahı genişletmesi (bkz. resim C)

Testere tezgahı genişletmesi (13) testere tezgahını (8) sağa doğru maksimum 625 mm genişletir.

- Testere tezgahı genişletmesi için germe tutamağını (15) sonuna kadar yukarı çekin.
- Testere tezgahı genişletmesini (13) istediğiniz uzunluğa kadar dışarı çekin.
- Germe tutamağını (15) aşağı bastırın. Bu yolla testere tezgahı genişletmesi sabitlenir.