# Kontrollera och justera grundinställningar

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras.
För detta behövs erfarenhet och lämpliga specialverktyg.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Ställ in en vertikal geringsvinkel på 0° för sågbladet.
- Ta av skyddskåpan (6).

### Kontrollera (se bild J1)

- Ställ in en vinkeltolk på 90 och lägg upp den på sågbordet (8).

Benet på vinkelmallen skall ligga an mot sågklingan (26) utmed hela längden.

### Ställa in (se bild J2)

- Lossa skruvarna (58). Därmed kan 0°-anslaget (59) förskjutas.
- Lossa arreteringsspaken (16).
- Skjut ratten (17) mot 0°-anslaget tills vinkeltolkens ben över hela längden ligger på linje med sågklingan.
- Håll reglaget i detta läge och dra åt arreteringsspaken (16) igen.
- Dra åt skruven (58) igen.

Om vinkelvisaren (51) efter utförd inställning inte ligger i linje med 0-märket på skalan (52), ta loss skruven (60) med en krysspårmejsel och rikta in vinkelindikatorn längs 0°-märket.

Upprepa ovan beskrivna arbetsmoment på motsvarande sätt för den vertikala geringsvinkel på 45° (lossa skruven (61); förskjutning av 45°-anslaget (62)). Vinkelindikatorn (51) får sedan inte längre justeras.

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Ta av skyddskåpan (6).

### Kontrollera

- Markera den första sågtand till vänster som är synlig över bordinsatsen med en blyertspenna.
- Ställ in en vinkeltolk på 90° och lägg upp den mot kanten på styrspåret (5).
- Förskjut vinkeltolkens ben tills det berör den märkta sågtanden och avläs avståndet mellan sågklingan och styrspåret.
- Vrid sågklingan tills den märkta tanden framtill står över bordsinsatsen.
- Förskjut vinkeltolken längs styrspåret mot märkt sågtand.
- Mät åter avståndet mellan sågklinga och styrspår.

De båda uppmätta avstånden måste vara identiska.

### Inställning

- Lossa insexkantskruvarna (63) framtill under sågbordet och insexkantskruvarna (64) baktill under sågbordet med medföljande insexnyckel (21).
- Förflytta försiktigt sågklingan tills den är parallell med styrspåret (5).
- Dra åt alla skruvar (63) och (64) igen.

##

- Positionera parallellanslaget till höger om sågklingan.
  Förskjut parallellanslaget tills markeringen i luppen (27) visar 26 cm på den undre skalan.
  För att fixera, tryck spänngreppet (39) neråt igen.
- Dra spänngreppet (15) helt uppåt och dra sågbordsbreddningen (13) utåt till anslag.

### Kontrollera

Avståndsindikatorn (55) måste på den övre skalan (2) visa samma värde som markeringen i luppen (27) på den undre skalan (2).

### Inställning

- Dra åt sågbordsbreddningen (13) utåt till anslag.
- Lossa skruvarna (65) med en krysspårmejsel och rikta avståndsindikatorn (55) längs 26-cm-markeringen på den övre skalan (2).

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Ta av skyddskåpan (6).
- Lossa spännhandtaget (39) till parallellanslaget och förskjut den tills den rör vid sågbladet.

### Kontrollera

Parallellanslaget (9) ska röra vid sågbladet över hela dess längd.

### Inställning

- Lossa insexskruven (66) med medföljande insexnyckel (21).
- Förflytta försiktigt parallellanslaget (9), tills den rör vid sågbladet över hela dess längd.
- Håll parallellanslaget i denna position och tryck spännhandtaget (39) nedåt igen.
- Dra åter fast insexkantskruvarna (66).

##

Spännkraften i parallellanslaget (9) kan efter en tids bruk minska.

- Dra åt justerskruven (24) tills parallellanslaget åter sitter stadigt på sågbordet.

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Ta av skyddskåpan (6).
- Förskjut parallellanslaget (9) från höger tills det berör sågklingan.

### Kontrollera

Markeringen i luppen (27) måste vara parallell med 0-mm-markeringen på skalan (2).

### Inställning

- Lossa skruvarna (67) med en krysspårmejsel och rikta in markeringen längs 0-mm-markeringen.

##

### Kontrollera

Framsidan av bordinsatsen (25) måste ligga i plan med eller en aning under sågbordet, bakkanten måste ligga i plan med eller en aning över sågbordet.

### Inställning

- Ta bort bordinsatsen (25).
- Ställ in med insexnyckeln (21) in rätt nivå för de fyra justeringsskruvarna (68).