# Colocação em ‌funcionamento

- Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da ferramenta elétrica.

##

- Vire a cobertura de segurança (19) para cima.
- Para a colocação em funcionamento pressione a tecla para ligar verde (56).
- Vire a cobertura de segurança (19) novamente para baixo.

##

- Pressione a cobertura de segurança (19).

##

O interruptor de ligar/desligar é o chamado interruptor de tensão nula, que impede o rearranque da ferramenta elétrica após uma falha e corrente (p. ex. retirar a ficha de rede durante o funcionamento).
Para colocar de seguida a ferramenta elétrica novamente a funcionar, tem de premir novamente a tecla para ligar verde (56).