# Colocando em funcionamento

- Observe a tensão da rede! A tensão da corrente elétrica deve coincidir com a indicada na placa de identificação da ferramenta elétrica.

##

- Abra a tampa de segurança (19) para cima.
- Para a colocação em funcionamento pressione a tecla de ligar verde (56).
- Deixe cair novamente a tampa de segurança (19).

##

- Pressione a tampa de segurança (19).

##

O interruptor de ligar/desligar é um chamado interruptor de tensão nula, que evita um rearranque da ferramenta elétrica em caso de falha de corrente (p. ex. puxar o plugue de rede durante o funcionamento).
Para depois voltar a colocar a ferramenta elétrica em funcionamento, tem de pressionar de novo a tecla de ligar verde (56).