# Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázornenie elektrického náradia na grafickej strane.

(1) | Vodiaca drážka pre paralelný doraz
(2) | Stupnica vzdialenosti pílového kotúča od paralelného dorazu
(3) | Uhlový doraz
(4) | Priehlbiny na lepšie držanie
(5) | Vodiaca drážka pre uhlový doraz
(6) | Ochranný kryt
(7) | Štrbinový klin
(8) | Rezací stôl
(9) | Paralelný doraz
(10) | Vodiaca drážka tvaru V na rezacom stole pre paralelný doraz
(11) | Montážne otvory
(12) | Rukoväť na prenášanie
(13) | Rozšírenie rezacieho stola
(14) | Upevňovací výstupok pre pracovný stôl GTA 600
(15) | Upevňovacia rukoväť pre rozšírenie rezacieho stola
(16) | Aretačná páčka na nastavovanie vertikálneho uhla zošikmenia
(17) | Ručné koleso
(18) | Kľuka na zdvíhanie a spúšťanie pílového listu
(19) | Bezpečnostná klapka vypínača
(20) | Kľúč s vnútorným šesťhranom (2 mm)
(21) | Kľúč s vnútorným šesťhranom (5 mm)
(22) | Prstencový kľúč (23 mm)
(23) | Posúvač obrobku
(24) | Skrutka na presné nastavenie pre silu upnutia paralelného dorazu
(25) | Vložka stola
(26) | Pílový list
(27) | Lupa
(28) | Profilová lišta
(29) | Držiak kábla
(30) | Pridržiavacia spona na uloženie prídavného paralelného dorazu
(31) | Otvor na vyhadzovanie triesok
(32) | Odsávací adaptér
(33) | Držiak na uschovanie ochranného krytu
(34) | Páčka na upínanie štrbinového klinu
(35) | Pozičné kolíky pre štrbinový klin
(36) | Výrezy pre vložku stola
(37) | Upínacia páčka ochranného krytu
(38) | Vodiaci čap ochranného krytu
(39) | Upevňovacia rukoväť paralelného dorazu
(40) | Vedenie tvaru V paralelného dorazu
(41) | Prídavný paralelný doraz
(42) | Upevňovacia súprava „Prídavný paralelný doraz“
(43) | Vodiaca koľajnička uhlového dorazu
(44) | Upevňovacia súprava „Profilová lišta“
(45) | Upevňovacia skrutka pre otvor na vyhadzovanie triesok
(46) | Upínacia matica
(47) | Aretačná páčka vretena
(48) | Upínacia príruba
(49) | Vreteno náradia
(50) | Unášacia príruba
(51) | Ukazovateľ uhla zošikmenia (vertikálne)
(52) | Stupnica pre uhol zošikmenia (vertikálne)
(53) | Aretačný gombík pre ľubovoľný uhol zošikmenia (horizontálne)
(54) | Ukazovateľ uhla zošikmenia na uhlovom doraze
(55) | Ukazovateľ vzdialenosti rezacieho stola
(56) | Zapínacie tlačidlo
(57) | Ryhovaná matica pre profilovú lištu
(58) | Krížová skrutka na nastavenie dorazu 0°
(59) | Aretačná skrutka pre uhol zošikmenia 0° (vertikálne)
(60) | Skrutka pre ukazovateľ uhla (vertikálne)
(61) | Krížová skrutka na nastavenie dorazu 45°
(62) | Aretačná skrutka pre uhol zošikmenia 45° (vertikálne)
(63) | Skrutky s vnútorným šesťhranom (5 mm) na nastavenie rovnobežnosti pílového kotúča
(64) | Skrutky s vnútorným šesťhranom (5 mm) vzadu na nastavenie rovnobežnosti pílového kotúča
(65) | Skrutka ukazovateľa vzdialenosti rezacieho stola
(66) | Skrutky s vnútorným šesťhranom (5 mm) na nastavenie rovnobežnosti paralelného dorazu
(67) | Skrutka ukazovateľa vzdialenosti paralelného dorazu
(68) | Nastavovacie skrutky pre vložku stola
(69) | Držiak na uloženie upevňovacej súpravy „Prídavný paralelný doraz“
(70) | Pridržiavacia spona na uloženie odsávacieho adaptéra
(71) | Upevňovacia matica pre prstencový kľúč a na zavesenie paličky na posúvanie obrobku
(72) | Držiak na uloženie kľúča s vnútorným dorazom
(73) | Pridržiavacia spona na uloženie uhlového dorazu