# Aumentar a mesa de serra

Apoiar ou escorar as extremidades de peças compridas e pesadas.

## Conjunto de extensão da mesa de serra (ver figura C)

O conjunto de extensão da mesa de serra (13) amplia a mesa de serra (8) para a direita para no máximo 625 mm.

- Puxe o punho de aperto (15) para o conjunto de extensão da mesa de serra totalmente para cima.
- Puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (13) para fora até ao comprimento desejado.
- Pressione o punho de aperto (15) para baixo. Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.