# Sägen

##

- Stellen Sie den Parallelanschlag (9) auf die gewünschte Schnittbreite ein.
- Legen Sie das Werkstück auf den Sägetisch vor die Schutzabdeckung (6).
- Heben oder senken Sie das Sägeblatt durch die Kurbel (18) soweit an oder ab, bis sich die oberen Zähne des Sägeblatts (26) ca. 3 − 6 mm über dem Werkstück befinden.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.
- Sägen Sie das Werkstück mit gleichmäßigem Vorschub durch.
  Wenn Sie zu viel Druck ausüben, können die Sägeblattspitzen überhitzen und das Werkstück kann Schaden nehmen.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis das Sägeblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.

##

- Stellen Sie den gewünschten vertikalen Gehrungswinkel des Sägeblatts ein.
  Bei nach links gekipptem Sägeblatt muss der Parallelanschlag (9) rechts vom Sägeblatt sein.
- Folgen Sie den Arbeitsschritten entsprechend: siehe Gerade Schnitte sägen

##

- Stellen Sie den gewünschten horizontalen Gehrungswinkel am Winkelanschlag (3) ein.
- Legen Sie das Werkstück an die Profilschiene (28) an.
  Das Profil darf sich nicht in der Schnittlinie befinden. Lösen Sie in diesem Fall die Rändelmutter (57) und verschieben Sie die Profilschiene.
- Heben oder senken Sie das Sägeblatt durch die Kurbel (18) soweit an oder ab, bis sich die oberen Zähne des Sägeblatts (26) ca. 3 − 6 mm über dem Werkstück befinden.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.
- Drücken Sie das Werkstück mit der einen Hand gegen die Profilschiene (28) und schieben Sie den Winkelanschlag mit der anderen Hand am Feststellknauf (53) langsam in der Führungsnut (5) nach vorne.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis das Sägeblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.