# Ingrandimento del banco per troncare

Pezzi in lavorazione lunghi e pesanti devono essere supportati oppure appoggiati all’estremità libera.

## Prolunga banco sega (vedere figura C)

La prolunga del banco sega (13) estende il banco sega (8) verso destra fino ad un massimo di 625 mm.

- Spostare l’impugnatura di serraggio (15) per la prolunga del banco sega completamente verso l’alto.
- Estrarre la prolunga per banco sega (13) verso l’esterno, sino a raggiungere la lunghezza desiderata.
- Spingere l’impugnatura di serraggio (15) verso il basso. In questo modo la prolunga del banco sega viene fissata.