# Techniniai duomenys

Stalinės diskinės pjovimo staklės |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Nominali naudojamoji galia | W | 1800 | 1800 | 1650
Nominalioji įtampa | V | 220–240 | 230 | 110
Dažnis | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 3650 | 3650 | 3650
Paleidimo srovės ribotuvas |  | ● | ● | ●
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Apsaugos klasė |  | / II | / II | / II
Matmenys (įskaitant nuimamuosius įrankio elementus)
Plotis x gylis x aukštis | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Tinkamų pjūklo diskų matmenys
Pjūklo disko skersmuo | mm | 254 | 254 | 254
Pjūklo disko korpuso storis | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. dantų storis/dantų takas | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Kiaurymės skersmuo | mm | 30 | 30 | 30

Stalinės diskinės pjovimo staklės |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Nominali naudojamoji galia | W | 1800 | 1800
Nominalioji įtampa | V | 220–240 | 220
Dažnis | Hz | 50/60 | 60
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 3650 | 3650
Paleidimo srovės ribotuvas |  | ● | ●
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | kg | 26,2 | 26,2
Apsaugos klasė |  | / II | / II
Matmenys (įskaitant nuimamuosius įrankio elementus)
Plotis x gylis x aukštis | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Tinkamų pjūklo diskų matmenys
Pjūklo disko skersmuo | mm | 254 | 254
Pjūklo disko korpuso storis | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. dantų storis/dantų takas | mm | > 2,4 | > 2,4
Kiaurymės skersmuo | mm | 25,4 | 25,4

Maksimalūs ruošinio matmenys: žr. Didžiausi ruošinio matmenys

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.

Prietaisas atitinka IEC 61000-3-11 reikalavimus ir gali būti prijungtas, esant tam tikroms sąlygoms. Prietaisas gali sukelti įtampos svyravimus, esant nepalankioms maitinimo sąlygoms. Nustatyta šio prietaiso varža yra Zfaktinė = 0,048 Ω. Naudotojas privalo įsitikinti, kad prijungimo taškas, kurio varža Zmaks ir prie kurio prietaisas turi būti prijungtas, atitinka varžos reikalavimą: Zfaktinė ≥ Zmaks. Jei Zmaks nėra žinoma, tai Zmaks nustatykite pasikonsultavę su tinklo tiekėju arba tiekimo įstaiga.