# Қолданысқа енгізу

- Желі қуатына назар аударыңыз! Тоқ көзінің қуаты электр құралдың зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сай болуы қажет.

##

- Сақтандырғыш қақпақты (19) жоғары қарай қайырыңыз.
- Іске қосу үшін жасыл түсті қосу түймесін (56) басыңыз.
- Сақтандырғыш қақпақты (19) қайтадан төмен қарай қайырыңыз.

##

- Сақтандырғыш қақпақты (19) басыңыз.

##

Ажыратқыш ток үзілуінен кейін (мысалы, пайдалану кезінде желілік ашаны суырғаннан) электр құралының қайта іске қосылуына жол бермейтін нөлдік кернеу ажыратқышы болып табылады.
Электр құралын кейін қайта іске қосу үшін, жасыл түсті қосу түймесін (56) қайтадан басуыңыз керек.