# Žaganje

##

- Vzporedni prislon (9) nastavite na želeno širino reza.
- Obdelovanec na rezalno mizo položite pred zaščitni pokrov (6).
- Dvignite ali spustite žagin list s pomočjo ročice (18) za toliko, da bodo zgornji zobje žaginega lista (26) pribl. 3−6 mm nad obdelovancem.
- Vklopite električno orodje.
- Obdelovanec žagajte z enakomernim potiskanjem.
  Če pritiskate premočno, se lahko konice žaginih listov pregrejejo in obdelovanec se lahko poškoduje.
- Električno orodje izklopite in počakajte, da žagin list povsem obmiruje.

##

- Nastavite želeni navpični zajeralni kot žaginega lista.
  Če je žagin list nagnjen v levo, mora biti vzporedno vodilo (9) desno od žaginega lista.
- Upoštevajte delovne korake: glejte Žaganje ravnih rezov

##

- Na kotnem prislonu (3) nastavite želen vodoravni zajeralni kot.
- Priložite obdelovanec na profilno tirnico (28).
  Profil ne sme biti v liniji žaganja. V tem primeru sprostite narebričeno matico (57) in premaknite profilno tirnico.
- Dvignite ali spustite žagin list s pomočjo ročice (18) za toliko, da bodo zgornji zobje žaginega lista (26) pribl. 3−6 mm nad obdelovancem.
- Vklopite električno orodje.
- Potisnite obdelovanec z eno roko proti profilni tirnici (28) in potisnite kotni prislon z drugo roko na nastavitvenem gumbu (53) počasi v vodilnem žlebu (5) v smeri naprej.
- Električno orodje izklopite in počakajte, da žagin list povsem obmiruje.