# Tehnični podatki

Namizna krožna žaga |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Nazivna moč | W | 1800 | 1800 | 1650
Nazivna napetost | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvenca | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 3650 | 3650 | 3650
Omejitev zagonskega toka |  | ● | ● | ●
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Razred zaščite |  | / II | / II | / II
Dimenzije (vključno s snemljivimi elementi orodja)
Širina x globina x višina | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Dimenzije primernih žaginih listov
Premer žaginega lista | mm | 254 | 254 | 254
Debelina osnovne plošče | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Najm. debelina/razpera zob | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Premer izvrtine | mm | 30 | 30 | 30

Namizna krožna žaga |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Nazivna moč | W | 1800 | 1800
Nazivna napetost | V | 220–240 | 220
Frekvenca | Hz | 50/60 | 60
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 3650 | 3650
Omejitev zagonskega toka |  | ● | ●
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Razred zaščite |  | / II | / II
Dimenzije (vključno s snemljivimi elementi orodja)
Širina x globina x višina | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Dimenzije primernih žaginih listov
Premer žaginega lista | mm | 254 | 254
Debelina osnovne plošče | mm | < 2,2 | < 2,2
Najm. debelina/razpera zob | mm | > 2,4 | > 2,4
Premer izvrtine | mm | 25,4 | 25,4

Največje dimenzije obdelovanca: glejte Največje dimenzije obdelovancev

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.

Aparat ustreza zahtevam IEC 61000-3-11 in uporablja pogojeno povezavo. Aparat lahko občasno povzroči nihanja napetosti pod neugodnimi napajalnimi pogoji. Impedanca tega aparata je nastavljena kot Zactual = 0,048 Ω. Uporabnik mora zagotoviti, da je točka povezave, z impedanco Zmax, kamor bo aparat priključen, ustrezala zahtevam impedance: Zactual ≥ Zmax. Če je Zmax neznan, določite Zmax po posvetu z dobaviteljem električne energije ali pa pristojno osebo za dobavo električne energije.