# Reglarea limitatorului paralel

Limitatorul paralel (9) poate fi poziţionat la stânga (scala neagră) sau la dreapta (scala argintie) pânzei de ferăstrău. Marcajul din lupă (27) indică distanţa reglată dintre limitatorul paralel şi pânza de ferăstrău pe scală (2).
Poziţionează limitatorul paralel pe partea dorită a pânzei de ferăstrău.

## Reglarea limitatorului paralel
când masa de lucru pentru ferăstrău nu este extinsă

- Detensionaţi mânerul de tensionare (39) al limitatorului paralel (9). Împingeţi limitatorul paralel până când marcajul din lupă (27) indică distanţa dorită până la pânza de ferăstrău.
  Dacă masa de lucru pentru ferăstrău nu este extinsă, este valabilă inscripţia inferioară a scalei argintii (2).
- Pentru fixare, apăsaţi din nou în jos mânerul de tensionare (39).

## Reglarea limitatorului paralel
când masa de lucru pentru ferăstrău este extinsă (consultaţi imaginea D)

- Poziţionaţi limitatorul paralel la dreapta faţă de pânza de ferăstrău.
  Împingeţi limitatorul paralel până când marcajul din lupă (27) indică pe scala inferioară 26 cm.
  Pentru fixare, apăsaţi din nou în jos mânerul de tensionare (39).
- Trageţi complet în sus mânerul de tensionare (15) pentru extensia mesei de lucru pentru ferăstrău.
- Trageţi în afară extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (13) până când indicatorul de distanţă (55) indică distanţa dorită până la pânza de ferăstrău pe scala superioară.
- Apăsaţi în jos mânerul de tensionare (15).
  Prin aceasta, extensia mesei de lucru pentru ferăstrău este fixată.