# Transport- und Arbeitsstellung des Sägeblatts

## Transportstellung

- Entfernen Sie die Schutzabdeckung (6), entfernen Sie den Tischeinsatz (25) und positionieren Sie den Spaltkeil (7) in der untersten Stellung. Setzen Sie den Tischeinsatz (25) wieder ein.
- Drehen Sie die Kurbel (18) gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Zähne des Sägeblatts (26) unterhalb des Sägetischs (8) befinden.
- Schieben Sie die Sägetischverbreiterung (13) ganz nach innen.
  Drücken Sie den Spanngriff (15) nach unten. Damit ist die Sägetischverbreiterung fixiert.

## Arbeitsstellung

- Positionieren Sie den Spaltkeil (7) in der obersten Stellung genau über der Mitte des Sägeblatts, setzen Sie den Tischeinsatz (25) ein und montieren Sie die Schutzabdeckung (6).
- Drehen Sie die Kurbel (18) im Uhrzeigersinn, bis sich die oberen Zähne des Sägeblatts (26) ca. 3 − 6 mm über dem Werkstück befinden.