# Ajustar o limitador paralelo

O limitador paralelo (9) pode ser posicionado à esquerda (escala preta) ou à direita (escala prateada) do disco de serra. A marcação na lupa (27) mostra a distância ajustada do limitador paralelo em relação ao disco de serra na escala (2).
Posicione o limitador paralelo no lado desejado do disco de serra .

## Ajustar o limitador paralelo
com a mesa de serrar não puxada para fora

- Solte o punho de aperto (39) do limitador paralelo (9). Desloque o limitador paralelo até a marcação na lupa (27) indicar a distância desejada em relação ao disco de serra.
  Com a mesa de serrar não puxada para fora é válida a inscrição inferior da escala prateada (2).
- Para fixar, pressione novamente o punho de aperto (39) para baixo.

## Ajustar o limitador paralelo
com a mesa de serrar puxada para fora (ver figura D)

- Posicione o limitador paralelo à direita do disco de serra.
  Desloque o limitador paralelo até a marcação da lupa (27) na escala inferior indicar 26 cm.
  Para fixar, pressione novamente o punho de aperto (39) para baixo.
- Puxe o punho de aperto (15) para a extensão da mesa de serrar totalmente para cima.
- Puxe a extensão da mesa de serrar (13) para fora, até o indicador de distância (55) indicar a distância desejada em relação ao disco de serra na escala superior.
- Pressione o punho de aperto (15) para baixo.
  Desta forma fica fixa a extensão da mesa de serrar.