# Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais, como por exemplo, tintas que contêm chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contato com o pó ou sua inalação pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontrem por perto.
Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material que contem amianto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível, deverá utilizar uma aspiração de pó.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes, vigentes no seu país, relativas aos materiais a serem trabalhados.

O sistema de aspiração de pó/aparas pode ser bloqueado por pó, aparas ou fragmentos da peça.

- Desligue a ferramenta elétrica e puxe o plugue de rede da tomada.
- Espere até o disco de serra parar por completo.
- Determine a causa do bloqueio e elimine-o.

- Evitar acúmulos de pó no local de trabalho. Pós podem se inflamar levemente.

- Para evitar o perigo de incêndio ao serrar alumínio, esvazie o sistema de expulsão de aparas e não use um sistema de aspiração de aparas.

## Esvaziar o sistema de expulsão de aparas (ver figura g)

Para remover partes partidas da peça e aparas maiores, pode esvaziar o sistema de expulsão de aparas (31).

- Desligue a ferramenta elétrica e puxe o plugue de rede da tomada.
- Espere até o disco de serra parar por completo.
- Solte o parafuso de fixação (45) com a chave sextavada interior (21).
- Puxe o sistema de expulsão de aparas (31) para fora e remova as partes partidas da peça e as aparas.
- Volte a montar o sistema de expulsão de aparas na ferramenta elétrica.

## Aspiração externa (ver figura h)

Utilize o adaptador de aspiração (32) fornecido junto para ligar um aspirador ao sistema de expulsão de aparas (31).

- Insira bem o adaptador de aspiração (32) e a mangueira do aspirador.

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilizar um aspirador especial caso o pó seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.