# Рязане

##

- Настройте опората за успоредно водене (9) на желаната широчина на разрязвания детайл.
- Поставете обработваемия детайл върху масата за рязане пред защитното покритие (6).
- Завъртете ръкохватката (18) по часовниковата стрелка, докато зъбите на циркулярния диск (26) се издигнат прибл. 3−6 mm над детайлаn.
- Включете електроинструмента.
- Разрежете детайла с равномерно подаване.
  Ако упражнявате твърде много натиск, върховете на циркулярния диск могат да прегреят и обработваният детайл може да се повреди.
- Изключете електроинструмента и изчакайте циркулярният диск напълно да спре да се върти.

##

- Настройте желания наклон на среза във вертикална равнина на циркулярния диск.
  При завъртян наляво циркулярен диск опората за успоредно водене (9) трябва да е вдясно от циркулярния диск.
- Следвайте съответно работните стъпки: вж. Изпълняване на праволинейни срезове

##

- Настройте желания хоризонтален ъгъл на скосяване на ъгловата опора (3).
- Допрете разрязвания детайл до профилната шина (28).
  Профилът не бива да се намира на линията за рязане. При подобни случаи развивайте накатената гайка (57) и измествайте профилната шина.
- Завъртете ръкохватката (18) по часовниковата стрелка, докато зъбите на циркулярния диск (26) се издигнат прибл. 3−6 mm над детайлаn.
- Включете електроинструмента.
- Притискайте детайла с едната ръка към профилната шина (28) и, като държите с другата ръка ръкохватката (53) премествайте ъгловата опора бавно в направляващия канал (5).
- Изключете електроинструмента и изчакайте циркулярният диск напълно да спре да се върти.