# Opslag en transport

## Machine-elementen opbergen (zie afbeeldingen O1−O5)

U kunt bepaalde machine-elementen veilig op het elektrische gereedschap bevestigen, voordat u het gereedschap opbergt.

- Maak de extra parallelgeleider (41) los van de parallelgeleider (9).
- Steek alle losse machinedelen in hun opbergdepots op de behuizing (zie onderstaande tabel).

Afbeelding | Machine-element | Opbergdepot
--- | --- | ---
O1 | Veiligheidsafdekking | in de uitsparing van de houder (33) hangen en met klemhendel (37) vastzetten
O2 | Bevestigingsset „Extra parallelgeleider“ (42) | in de houders (69) vastklemmen
O2 | Afzuigadapter (32) | in de bevestigingsklemmen (70) schuiven
O3 | Ringsleutel (22) | met de bevestigingsmoer (71) in het gereedschapdepot bevestigen
O3 | Duwlat (23) | over de bevestigingsmoer (71) hangen en door verschuiven bevestigen
O4 | Parallelgeleider (9) | omdraaien, van onderaf in de geleidingsrails hangen en spangreep (39) vastzetten
O5 | Binnenzeskantsleutel (21) Binnenzeskantsleutel (20) | in de houders (72) schuiven
O5 | Verstekgeleider (3) | in de bevestigingsklemmen (73) schuiven
O5 | Extra parallelgeleider (41) | in de bevestigingsklemmen (30) schuiven (korte kant naar boven; lange kant naar achter)

## Elektrisch gereedschap dragen

Ga als volgt te werk, voordat u het elektrische gereedschap transporteert:

- Zet het elektrische gereedschap in transportstand.
- Verwijder alle accessoires die niet vast op het elektrische gereedschap gemonteerd kunnen worden.
  Leg ongebruikte zaagbladen voor het transport indien mogelijk in een afgesloten bak.
- Schuif de zaagtafelverbreding (13) helemaal naar binnen en duw de spangreep (15) voor vastzetten omlaag.
- Wikkel het netsnoer rond de kabelhouder (29).
- Gebruik voor optillen of vervoeren de draaggrepen (12).

- Gebruik bij het transporteren van het elektrische gereedschap alleen de transportvoorzieningen en nooit de veiligheidsvoorzieningen.