# Depozitarea şi transportul

## Depozitarea elementelor aparatului (consultaţi imaginea O1−O5)

În vederea depozitării, scula electrică vă oferă posibilitatea fixării în condiţii de siguranţă a anumitor elemente ale acesteia.

- Scoateţi limitatorul paralel suplimentar (41) de pe limitatorul paralel (9).
- Introduceţi toate componentele libere ale aparatului în compartimentul lor de depozitare de pe carcasă (consultaţi tabelul următor).

Imagine | Elementul aparatului | Compartiment de depozitare
--- | --- | ---
O1 | Capac de protecţie | agăţaţi-l în degajarea suportului (33) şi fixaţi-l cu pârghia de strângere (37)
O2 | Set de fixare „Limitator paralel suplimentar” (42) | fixaţi-l în suporturi (69)
O2 | Adaptor de aspirare (32) | introduceţi-l în clemele de fixare (70)
O3 | Cheie inelară (22) | fixaţi-o cu piuliţa de fixare (71) în depozitul pentru scule
O3 | Împingător (23) | agăţaţi-l cu ajutorul piuliţei de fixare (71) şi fixaţi-l prin glisare
O4 | Limitator paralel (9) | răsuciţi-l, agăţaţi-l de jos în şinele de ghidare şi fixaţi mânerul de tensionare (39)
O5 | Cheia hexagonală (21) Introduceţi cheia hexagonală (20) | în suporturi (72)
O5 | Limitator unghiular (3) | introduceţi-l în clemele de fixare (73)
O5 | Limitator paralel suplimentar (41) | introduceţi-l în clemele de fixare (30) (partea scurtă orientată în sus; partea lungă orientată în jos)

## Transportul sculei electrice

Înainte de transportarea sculei electrice, trebuie să parcurgi următoarele etape:

- Adu scula electrică în poziţie de transport.
- Scoate toate accesoriile care nu pot fi fixate ferm pe scula electrică.
  În vederea transportului, depozitează pânzele de ferăstrău neutilizate într-un recipient închis dacă este posibil.
- Împinge complet în interior extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (13) şi apasă în jos mânerul de tensionare (15) pentru a o fixa.
- Înfăşoară cablul de alimentare electrică în jurul suportului pentru cablu (29).
- Pentru ridicare sau pentru transport, utilizează mânerele de transport (12).

- Pentru transportul sculei electrice folosiţi numai echipamentele de transport şi în niciun caz dispozitivele de protecţie.