# Sagbladets transport- og arbeidsstilling

## Transportstilling

- Ta av beskyttelsesdekselet (6), fjern innleggsplaten (25) og sett spaltekniven (7) i den nederste stillingen. Sett inn innleggsplaten (25) igjen.
- Drei sveiven (18) mot urviseren til tennene til sagbladet (26) er under sagbordet (8).
- Skyv sagbordutvidelsen (13) helt inn.
  Trykk spennhåndtaket (15) ned. Dermed er sagbordutvidelsen fiksert.

## Arbeidsstilling

- Sett spaltekniven (7) i den øverste stillingen nøyaktig over midten på sagbordet, sett inn innleggsplaten (25) og monter beskyttelsesdekselet (6).
- Drei sveiven (18) med urviseren til de øvre tennene til sagbladet (26) er ca. 3−6 mm over emnet.