# Zväčšenie rezacieho stola

Dlhé a ťažké obrobky musia byť na voľnom konci podložené alebo podopreté.

## Rozšírenie rezacieho stola (pozri obrázok C)

Rozšírenie rezacieho stola (13) rozšíri rezací stôl (8) doprava max. na 625 mm.

- Potiahnite upevňovaciu rukoväť (15) rozšírenia rezacieho stola celkom dohora.
- Vytiahnite rozšírenie rezacieho stola (13) smerom von na želanú dĺžku.
- Stlačte upevňovaciu rukoväť (15) nadol. Tým je rozšírenie rezacieho stola zafixované.