# تغيير شفرة المنشار (انظر الصور k1−k4)

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل علی العدة الكهربائية.

- ارتد قفازات واقية عند تركيب نصل المنشار. خطر التعرض للإصابة.

- استخدم فقط نصال المنشار التي تزيد سرعتها القصوی المسموحة عن عدد الدوران اللاحملي بالعدة الكهربائية.

- استخدم فقط أنصال المنشار التي توافق البيانات المذكورة في دليل الاستعمال هذا وعلى العدة الكهربائية، والتي تم اختبارها حسب المواصفة EN 847-1 والتي تم وضع علامة عليها تشير إلى ذلك.

- استعمل فقط شفرات المنشار التي ينصح باستعمالها منتج هذه العدة الكهربائية والتي تصلح للاستعمال مع مواد الشغل المرغوب معالجتها. وبذلك تتجنب السخونة المفرطة لرؤوس أسنان المنشار، وانصهار قطعة البلاستيك المراد معالجتها.

- لا تستخدم نصال المنشار المصنوعة من الفولاذ HSS. فنصال المنشار هذه قد تنكسر بسهولة.

## فك شفرة المنشار

- أدر ذراع التدوير (18) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث يرتكز نصل المنشار (26) بأعلی وضعية ممكنة فوق قاعدة المنشار.
- افتح ذراع الزنق (37) وأخرج غطاء الحماية (6) من الحز بإسفين الشق (7).
- باستخدام مفك براغي ارفع وليجة المنضدة (25) من الأمام وأخرجها من علبة العدة.
- أدر صامولة الشد (46) باستخدام المفتاح الحلقي (22) واسحب ذراع تثبيت محور الدوران (47) في نفس الوقت حتى يتم تثبيته.
- حافظ علی سحب ذراع تثبيت محور الدوران وفك صامولة الشد بفتلها بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
- اخلع فلانشة الشد (48).
- أخرج شفرة المنشار (26).

## تركيب شفرة المنشار

نظف جميع الأجزاء المطلوب تركيبها قبل التركيب عند الضرورة.

- ضع شفرة المنشار الجديدة علی فلانشة التثبيت (50) الخاصة بمحور دوران العدة (49).

ملحوظة: لا تستخدم شفرات منشار شديدة الصغر. لا يجوز أن تتخطى المسافة نصف القطرية بين شفرة المنشار وإسفين الشق 3 − 8 مم.

- يراعی أثناء التركيب أن يتوافق اتجاه قص الأسنان (اتجاه السهم علی شفرة المنشار) مع اتجاه السهم علی إسفين الشق.

- قم بتركيب فلانشة الشد (48) وصامولة الشد (46).
- أدر صامولة الشد (46) باستخدام المفتاح الحلقي (22) واسحب ذراع تثبيت محور الدوران (47) في نفس الوقت حتى يتم تثبيته.
- شد صامولة الشد بإحكام بفتلها باتجاه حركة عقارب الساعة.
- قم بتركيب وليجة المنضدة (25) مرة أخرى.
- قم بتركيب غطاء الحماية (6) مرة أخري.