# Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) | Geleidingsgroef voor parallelgeleider
(2) | Verdeelschaal voor afstand zaagblad tot parallelgeleider
(3) | Verstekgeleider
(4) | Greepuitsparingen
(5) | Geleidingsgroef voor verstekgeleider
(6) | Veiligheidsafdekking
(7) | Spouwmes
(8) | Zaagtafel
(9) | Parallelgeleider
(10) | V-geleidingsgroef op zaagtafel voor parallelgeleider
(11) | Boorgaten voor montage
(12) | Draaggreep
(13) | Zaagtafelverbreding
(14) | Bevestigingsstrip voor werktafel GTA 600
(15) | Spangreep voor zaagtafelverbreding
(16) | Vastzethendel voor het instellen van verticale verstekhoeken
(17) | Handwiel
(18) | Kruk voor omhoog en omlaag bewegen van zaagblad
(19) | Veiligheidsklep van aan/uit-schakelaar
(20) | Binnenzeskantsleutel (2 mm)
(21) | Binnenzeskantsleutel (5 mm)
(22) | Ringsleutel (23 mm)
(23) | Duwlat
(24) | Afstelschroef voor spankracht van de parallelgeleider
(25) | Tafelinzetstuk
(26) | Zaagblad
(27) | Loep
(28) | Profielrail
(29) | Kabelhouder
(30) | Bevestigingsklem voor het opbergen van de extra parallelgeleider
(31) | Spaanafvoer
(32) | Afzuigadapter
(33) | Houder voor het opbergen van de veiligheidsafdekking
(34) | Klemhendel van het spouwmes
(35) | Positiepennen voor spouwmes
(36) | Uitsparingen voor tafelinzetstuk
(37) | Klemhendel van de veiligheidsafdekking
(38) | Geleidingsbout van de veiligheidsafdekking
(39) | Spangreep van parallelgeleider
(40) | V-geleiding van de parallelgeleider
(41) | Extra parallelgeleider
(42) | Bevestigingsset „Extra parallelgeleider“
(43) | Geleidingsrail van verstekgeleider
(44) | Bevestigingsset „Profielrail“
(45) | Bevestigingsschroef voor spaanafvoer
(46) | Spanmoer
(47) | Hendel voor blokkering uitgaande as
(48) | Spanflens
(49) | Uitgaande as
(50) | Opnameflens
(51) | Hoekaanduiding (verticaal)
(52) | Verdeelschaal voor verstekhoeken (verticaal)
(53) | Vastzetknop voor willekeurige verstekhoeken (horizontaal)
(54) | Hoekaanduiding op verstekgeleider
(55) | Afstandsaanduiding zaagtafel
(56) | Inschakelknop
(57) | Kartelmoer voor profielrail
(58) | Kruiskopschroef voor het instellen van de aanslag 0°
(59) | Aanslag voor 0°-verstekhoek (verticaal)
(60) | Schroef voor hoekaanduiding (verticaal)
(61) | Kruiskopschroef voor het instellen van de aanslag 45°
(62) | Aanslag voor 45°-verstekhoek (verticaal)
(63) | Binnenzeskantschroeven (5 mm) voor het instellen van de parallelliteit van het zaagblad
(64) | Binnenzeskantschroeven (5 mm) achter voor het instellen van de parallelliteit van het zaagblad
(65) | Schroef voor afstandsaanduiding zaagtafel
(66) | Binnenzeskantschroeven (5 mm) voor het instellen van de parallelliteit van de parallelgeleider
(67) | Schroef voor afstandsaanduiding parallelgeleider
(68) | Afstelschroeven voor tafelinzetstuk
(69) | Houder voor het opbergen van de bevestigingsset „Extra parallelgeleider"
(70) | Bevestigingsklem voor het opbergen van de afzuigadapter
(71) | Bevestigingsmoer voor ringsleutel en ophangen van duwlat
(72) | Houder voor het opbergen van de binnenzeskantsleutel
(73) | Bevestigingsklem voor het opbergen van de verstekgeleider