# Çalıştırma

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen gerilimle aynı olmalıdır.

##

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

- Emniyet klapesini (19) yukarı kaldırın.
- Çalıştırma için yeşil açma tuşuna (56) basın.
- Emniyet klapesini (19) tekrar aşağı indirin.

##

- Emniyet klapesine (19) basın.

##

Açma/kapama şalteri sıfır gerilim şalteri olup, elektrik kesintilerinden sonra (örneğin çalışma sırasında fişin prizden çıkması sonucu) elektrikli el aletinin tekrar çalışmasını önler.
Elektrikli el aletini sonradan tekrar çalıştırmak için yeşil açma tuşuna (56) tekrar basılmalıdır.