# Stille inn vertikale og horisontale gjæringsvinkler

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.

## Stille inn vertikale gjæringsvinkler (sagblad) (se bilde A)

Den vertikale gjæringsvinkelen kan stilles inn i et område fra -2° til 47°.

- Løsne låsespaken (16) mot urviseren.

Merknad: Når låsespaken løsnes helt, vipper sagbladet til en stilling som tilsvarer ca. 30° på grunn av tyngdekraften.

- Trekk eller trykk håndhjulet (17) langs kulissen til vinkelindikatoren (51) viser ønsket gjæringsvinkel.
- Hold håndhjulet i denne stillingen, og stram låsespaken (16) igjen.

For rask og nøyaktig innstilling av de vertikale standardvinklene 0° og 45° har sagen anlegg ((59), (62)) fra fabrikken.

## Stille inn horisontale gjæringsvinkler (vinkelanlegg) (se bilde B)

Den horisontale gjæringsvinkelen kan stilles inn i et område fra 60° (venstre side) til 60° (høyre side).

- Løsne låseknappen (53) hvis den er strammet.
- Drei vinkelanlegget til vinkelindikatoren (54) viser ønsket gjæringsvinkel.
- Stram låseknotten (53) igjen.