# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Водечки жлеб за паралелниот граничник
(2) | Скала за растојанието од сечилото за пила до паралелниот граничник
(3) | Аголен граничник
(4) | Жлебови за држење
(5) | Водечки жлеб за аголниот граничник
(6) | Заштитен поклопец
(7) | Клин за расцепување
(8) | Маса за сечење
(9) | Паралелен граничник
(10) | V-водечки жлеб на масата за сечење за паралелниот граничник
(11) | Отвори за монтажа
(12) | Рачка за носење
(13) | Проширување за маса за сечење
(14) | Окце за прицврстување за работната маса GTA 600
(15) | Затезна рачка за проширување за маса за сечење
(16) | Лост за блокада за подесување на вертикален агол на закосување
(17) | Рачно тркало
(18) | Курбла за подигање и спуштање на сечилото за пила
(19) | Сигурносен поклопец на прекинувачот за вклучување/исклучување
(20) | Клуч со внатрешна шестаголна глава (2 mm)
(21) | Клуч со внатрешна шестаголна глава (5 mm)
(22) | Прстенест клуч (23 mm)
(23) | Подвижна водечка летва
(24) | Завртка за подесување на затезната сила на паралелниот граничник
(25) | Додаток за маса
(26) | Сечило за пила
(27) | Лупа
(28) | Профилна шина
(29) | Држач за кабелот
(30) | Стеги за чување на дополнителниот паралелен граничник
(31) | Исфрлувач на струготини
(32) | Адаптер за всисување
(33) | Држач за чување на заштитниот поклопец
(34) | Затезен лост на клинот за разделување
(35) | Игли за позиционирање на клинот за разделување
(36) | Отвори за додаток за маса
(37) | Затезен лост на заштитниот поклопец
(38) | Болцни-водилки на заштитниот поклопец
(39) | Затезна дршка на паралелниот граничник
(40) | V-водилка на паралелниот граничник
(41) | Дополнителен паралелен граничник
(42) | Сет за прицврстување „Дополнителен паралелен граничник“
(43) | Шина-водилка за аголниот граничник
(44) | Сет за прицврстување „Профилна шина“
(45) | Завртка за прицврстување на исфрлувачот на струготини
(46) | Затезна навртка
(47) | Лост за блокада на вретеното
(48) | Стезна прирабница
(49) | Вретено на алатот
(50) | Приклучна прирабница
(51) | Агломер (вертикално)
(52) | Скала за аголот на закосување (вертикално)
(53) | Копче за фиксирање на саканиот агол на закосување (хоризонтално)
(54) | Агломер на аголниот граничник
(55) | Показател на растојание на масата за сечење
(56) | Копче за вклучување
(57) | Назабена навртка за профилната шина
(58) | Крстест одвртувач за подесување на граничникот 0°
(59) | Граничник за 0°-агол на закосување (вертикално)
(60) | Завртка за агломерот (вертикално)
(61) | Крстест одвртувач за подесување на граничникот 45°
(62) | Граничник за 45°-агол на закосување (вертикално)
(63) | Завртки со внатрешна шестаголна глава (5 mm) од предната страна за подесување на паралелноста на сечилото за пила
(64) | Завртки со внатрешна шестаголна глава (5 mm) од задната страна за подесување на паралелноста на сечилото за пила
(65) | Завртка за показателот на растојание на масата за сечење
(66) | Завртки со внатрешна шестаголна глава (5 mm) за подесување на паралелноста на паралелниот граничник
(67) | Завртка за показателот на растојание на паралелниот граничник
(68) | Завртки за подесување со додаток за маса
(69) | Држач за чување на сетот за прицврстување „Дополнителен паралелен граничник“
(70) | Стеги за чување на адаптерот за всисување
(71) | Навртка за прицврстување за прстенестиот клуч и за закачување на подвижната водечка летва
(72) | Држач за чување на клучот со внатрешна шестаголна глава
(73) | Стеги за чување на аголниот граничник