# Ställ in vertikal och horisontell geringsvinkel

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras.

## Ställa in vertikal geringsvinkel (sågblad) (se bild A)

Den vertikala geringsvinkeln kan ställas in inom ett område på -2° till 47°.

- Lossa arreteringsspaken (16) motsols.

Observera: om arreteringsspaken lossas helt tippar sågbladet till ett läge som motsvarar 30° på grund av tyngdkraften.

- Dra eller tryck handreglaget (17) längs kulissen tills vinkelindikatorn (51) visar önskad vertikal geringsvinkel.
- Håll reglaget i detta läge och dra åt arreteringsspaken (16) igen.

För snabb och precis inställning av den vertikala standardvinkeln 0° och 45° finns fabriksinställda anslag ((59), (62)).

## Ställ in horisontell geringsvinkel (vinkelanslag) (se bild B)

Den horisontella geringsvinkeln kan ställas in inom ett område på 60° (vänster sida) till 60° (höger sida).

- Lossa låsknappen (53), om den är åtdragen.
- Vrid vinkelanslaget tills vinkelindikatorn (54) visar önskad geringsvinkel.
- Dra åt låsknappen (53) igen.