# Éléments de l’outil

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Rainure de guidage pour butée parallèle
(2) | Échelle graduée pour la distance lame de scie - butée parallèle
(3) | Butée angulaire
(4) | Poignées encastrées
(5) | Rainure de guidage pour butée angulaire
(6) | Capot de protection
(7) | Couteau diviseur
(8) | Table de sciage
(9) | Butée parallèle
(10) | Rainure de guidage en V de la table de sciage pour butée parallèle
(11) | Alésages pour le montage
(12) | Poignée
(13) | Rallonge de table de sciage
(14) | Patte de fixation pour le support de travail GTA 600
(15) | Bouton de serrage de la rallonge de table de sciage
(16) | Levier de blocage du réglage d’angles d’inclinaison (coupes biaises)
(17) | Volant
(18) | Manivelle pour ajuster la hauteur de coupe de la lame de scie
(19) | Couvercle de protection de l’interrupteur Marche/Arrêt
(20) | Clé mâle pour vis à six pans creux (2 mm)
(21) | Clé mâle pour vis à six pans creux (5 mm)
(22) | Clé polygonale (23 mm)
(23) | Poussoir de sécurité
(24) | Vis d’ajustage de la force de serrage de la butée parallèle
(25) | Pare-éclats
(26) | Lame de scie
(27) | Loupe
(28) | Rail profilé
(29) | Porte-câble
(30) | Patte de maintien pour le rangement de la butée parallèle supplémentaire
(31) | Éjecteur de copeaux
(32) | Adaptateur d’aspiration
(33) | Support pour le rangement du capot de protection
(34) | Levier de blocage du couteau diviseur
(35) | Pions de positionnement du couteau diviseur
(36) | Échancrures pour le pare-éclats
(37) | Levier de blocage du capot de protection
(38) | Broche de guidage du capot de protection
(39) | Bouton de serrage de la butée parallèle
(40) | Guidage en V de la butée parallèle
(41) | Butée parallèle supplémentaire
(42) | Set de fixation « Butée parallèle supplémentaire »
(43) | Rail de guidage de la butée angulaire
(44) | Set de fixation « Rail profilé »
(45) | Vis de fixation de l’éjecteur de copeaux
(46) | Écrou de serrage
(47) | Levier de blocage de la broche
(48) | Flasque de serrage
(49) | Broche porte-outil
(50) | Flasque porte-outil
(51) | Indicateur d’angle (coupes biaises)
(52) | Échelle graduée pour angles d’inclinaison (coupes biaises)
(53) | Bouton de blocage d’angles d’onglet (plan horizontal)
(54) | Indicateur d’angle sur la butée angulaire
(55) | Indicateur de distance de la table de sciage
(56) | Touche Marche
(57) | Écrou moleté du rail profilé
(58) | Vis cruciforme pour le réglage de la butée 0°
(59) | Butée pour angle d’inclinaison de 0° (coupes biaises)
(60) | Vis pour indicateur d’angle d’inclinaison (coupes biaises)
(61) | Vis cruciforme pour le réglage de la butée 45°
(62) | Butée pour angle d’inclinaison de 45° (coupes biaises)
(63) | Vis à six pans creux (5 mm) à l’avant pour réglage du parallélisme de la lame de scie
(64) | Vis à six pans creux (5 mm) à l’arrière pour réglage du parallélisme de la lame de scie
(65) | Vis de l’indicateur de distance de la table de sciage
(66) | Vis à six pans creux (5 mm) pour réglage du parallélisme de la butée parallèle
(67) | Vis de l’indicateur de distance de la butée parallèle
(68) | Vis d’ajustage du pare-éclats
(69) | Support pour le rangement du set de fixation « Butée parallèle supplémentaire »
(70) | Patte de maintien pour le rangement de l’adaptateur d’aspiration
(71) | Écrou de fixation de la clé polygonale et pour accrocher le poussoir de sécurité
(72) | Support pour le rangement de la clé mâle pour vis à six pans creux
(73) | Patte de maintien pour le rangement de la butée angulaire