# Tekniske data

Bordsirkelsag |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Opptatt effekt | W | 1800 | 1800 | 1650
Nominell spenning | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Tomgangsturtall | o/min | 3650 | 3650 | 3650
Startstrømbegrensing |  | ● | ● | ●
Vekt i henhold til EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Kapslingsgrad |  | / II | / II | / II
Mål (inkludert avtagbare maskindeler)
Bredde x dybde x høyde | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Egnede sagbladmål
Sagbladdiameter | mm | 254 | 254 | 254
Stambladtykkelse | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. tanntykkelse/-vikking | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Boringsdiameter | mm | 30 | 30 | 30

Bordsirkelsag |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Opptatt effekt | W | 1800 | 1800
Nominell spenning | V | 220–240 | 220
Frekvens | Hz | 50/60 | 60
Tomgangsturtall | o/min | 3650 | 3650
Startstrømbegrensing |  | ● | ●
Vekt i henhold til EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Kapslingsgrad |  | / II | / II
Mål (inkludert avtagbare maskindeler)
Bredde x dybde x høyde | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Egnede sagbladmål
Sagbladdiameter | mm | 254 | 254
Stambladtykkelse | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. tanntykkelse/-vikking | mm | > 2,4 | > 2,4
Boringsdiameter | mm | 25,4 | 25,4

Maksimale emnemål: se Maksimale emnemål

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.

Apparatet oppfyller krav i henhold til IEC 61000-3-11 og er underlagt betinget tilkobling. Apparatet kan føre til sporadiske spenningssvingninger under ugunstige strømforhold. Impedansen for dette apparatet er satt til Zactual = 0,048 Ω. Brukeren må forsikre seg om at tilkoblingspunktet med impedansen Zmax, som apparatet skal plugges til, oppfyller impedanskravet: Zactual ≥ Zmax. Hvis Zmax er ukjent, finn Zmax i samråd med nettverksleverandøren eller forsyningsmyndighetene.