# فحص الضبط الأساسي وضبطه

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة علی دقة القص.
إنك بحاجة إلی الخبرة وللعدد الخاصة الموافقة لتنفيذ ذلك.

ينفذ مركز خدمة عملاء بوش هذا العمل بشكل سريع وموثوق به.

##

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- اضبط زاوية شطب مائلة عمودية لنصل المنشار مقدارها 0°.
- أخرج غطاء الحماية (6).

### الفحص (انظر الصورة J1)

- قم بضبط مقياس الزاوية على 90° وضعه على قاعدة المنشار (8).

يجب أن يتراصف ساق مقياس الزاوية بكامل طوله مع شفرة المنشار (26).

### الضبط (انظر الصورة J2)

- قم بحل اللولب (58). بذلك يمكن تحريك مصد زاوية 0° (59).
- قم بفك ذراع التثبيت (16).
- حرك الطارة اليدوية (17) نحو مصد زاوية 0° إلى أن تتساطح ساق المقياس الزاوي مع نصل المنشار على كامل طوله.
- حافظ علی إبقاء الطارة اليدوية بهذا الوضع وأحكم شد ذراع التثبيت (16) مرة أخرى.
- أحكم ربط اللولب (58).

إن لم يكن مبين الزاوية (51) بعد الضبط علی خط مسار واحد مع علامات 0° علی التدريج (52)، قم بفك اللولب (60) باستخدام أحد مفكات البراغي متصالبة الحز المتداولة في الأسواق وقم بمحاذاة خط المنتصف لمؤشر الزاوية على امتداد العلامة 0°.

كرر خطوات العمل الموصوفة أعلاه بالنسبة لزاوية الشطب العمودية 45° (حل اللولب (61)، وإزاحة مصد زاوية 45° (62)). لا يجوز تعديل ضبط مبين الزاوية (51) مرة أخرى في هذه الأثناء.

##

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أخرج غطاء الحماية (6).

### الفحص

- علّم سن النشر اليساري الأول المرئي في الخلف فوق وليجة المنضدة بواسطة قلم رصاص.
- اضبط مقياس زاوي ضابط علی 90° وضعه علی حافة الحز الدليلي (5).
- قم بإزاحة ساق المقياس الزاوي الضابط إلی أن تلامس سن النشر التي تم تعليمها، واقرأ البعد بين نصل المنشار والحز الدليلي.
- دور نصل المنشار إلی أن يبرز السن الذي تم تعليمه عن وليجة المنضدة من الأمام.
- قم بإزاحة المقياس الزاوي الضابط علی خط مسار الحز الدليلي إلی حد سن النشر الذي تم تعليمه.
- قم بقياس البعد بين نصل المنشار والحز الدليلي مرة أخری.

يجب أن يتطابق البعدان اللذان تم قياسهما.

### الضبط

- قم بفك اللوالب سداسية الرأس (63) في الأمام أسفل قاعدة المنشار واللوالب سداسية الرأس (64) في الخلف أسفل قاعدة المنشار باستخدام المفتاح سداسي الرأس المجوف المورد (21).
- حرك نصل المنشار بحذر إلی أن يتوازی مع الحز الدليلي (5).
- أحكم ربط كافة اللوالب (63) و (64) مرة أخرى.

##

- ركز مصد التوازي علی يمين نصل المنشار.
  حرك مصد التوازي، إلی أن تشير العلامة بالعدسة المكبرة (27) إلى التدريج السفلي 26 سم.
  للتثبيت اضغط مقبض الشد (39) نحو الأسفل مرة أخرى.
- اجذب مقبض الشد (15) إلى أعلى تمامًا، واجذب امتداد قاعدة المنشار (13) إلى الخارج حتى المصد.

### الفحص

يجب أن يشير مبين البعد (55) بالتدريج العلوي (2) إلی نفس القيمة التي تشير إليها العلامة بالعدسة المكبرة (27) على التدريج السفلي (2).

### الضبط

- اجذب امتداد قاعدة المنشار (13) إلى الخارج حتى المصد.
- قم بحل اللولب (65) بواسطة مفك براغي متصالبة الحز وقم بتسوية مبين البعد (55) علی مسار علامة 26 سم بالتدريج العلوي (2).

##

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أخرج غطاء الحماية (6).
- قم بفك مقبض الشد (39) الخاص بمصد التوازي وحركه إلى أن يلامس شفرة المنشار.

### الفحص

يجب أن يلامس مصد التوازي (9) شفرة المنشار بطولها الكامل.

### الضبط

- قم بفك اللوالب سداسية الرأس (66) باستخدام المفتاح سداسي الرأس المجوف المورد (21).
- حرك مصد التوازي (9) بحرص إلى أن يلامس شفرة المنشار بطولها الكامل.
- ثبت مصد التوازي في هذا الوضع واضغط مقبض الشد (39) مرة أخرى إلى أسفل.
- أحكم ربط اللوالب سداسية الرأس (66) مرة أخرى.

##

قد تتراجع قوة شد مصد التوازي (9) بعد الاستعمال المتكرر.

- اربط لولب الضبط (24) إلى أن يستقر مصد التوازي بثبات مرة أخرى على قاعدة المنشار.

##

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أخرج غطاء الحماية (6).
- قم بتحريك مصد التوازي (9) من اليمين إلی أن يلامس شفرة المنشار.

### الفحص

يجب أن تقع علامة العدسة المكبرة (27) علی نفس خط مسار علامة 0-مم بالتدريج (2).

### الضبط

- قم بحل اللولب (67) بواسطة مفك براغي متصالبة الحز وقم بتسوية العلامة على طول علامة 0 مم.

##

### الفحص

أن يتساطح الجانب الأمامي لوليجة المنضدة (25) مع قاعدة المنشار أو أن يركز تحتها بقليل، ويجب أن يتساطح الجانب الخلفي مع قاعدة المنشار أو أن يركز فوقها بقليل.

### الضبط

- قم بإزالة وليجة المنضدة (25).
- استخدم مفتاح الربط المسدس الحواف (21) لضبط المستوی الصحيح بلوالب الضبط الأربعة (68).